<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="43.5" x2="0" y2="2.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.5" x2="2.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.5" y1="0" x2="27.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="27.5" y1="0" x2="30" y2="2.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="30" y1="2.5" x2="30" y2="43.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30" y1="43.5" x2="27.5" y2="46" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="27.5" y1="46" x2="2.5" y2="46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.5" y1="46" x2="0" y2="43.5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>``Fire in the disco!"</text>
<text>Rev
4.0</text>
<text>Rev 4.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="A_butts">
<packages>
<package name="VSK-S1">
</package>
<package name="VAR-5.08MM-PTH">
</package>
<package name="XC10B6">
<description>&lt;b&gt;X CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
body 13 x 6 mm, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="KEYSTONE-MINI-AUTO-FUSE-HOLDER">
</package>
<package name="SCREWTERMINAL-3.5MM-2">
</package>
<package name="JST-2-PH-VERT-PTH">
</package>
<package name="PTC-PTH-5.08MM">
</package>
<package name="DO-41-TVS-BI-10.16MM">
</package>
<package name="HOLE-#2">
</package>
<package name="COW_SMALL">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-NO-URL">
</package>
<package name="OSHWLOGO_BOT_0.2">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM">
</package>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PSU1" library="A_butts" package="VSK-S1" value="VSK-S1">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOV1" library="A_butts" package="VAR-5.08MM-PTH" value="560V 1.2KA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CX1" library="A_butts" package="XC10B6" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="A_butts" package="KEYSTONE-MINI-AUTO-FUSE-HOLDER" value="1A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC_OUT" library="A_butts" package="JST-2-PH-VERT-PTH" value="M02JST-PTH-VERT">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="F2" library="A_butts" package="PTC-PTH-5.08MM" value="250mA">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TVS1" library="A_butts" package="DO-41-TVS-BI-10.16MM" value="5.6V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H1" library="A_butts" package="HOLE-#2" value="HOLE#2"/>
<element name="H2" library="A_butts" package="HOLE-#2" value="HOLE#2"/>
<element name="H3" library="A_butts" package="HOLE-#2" value="HOLE#2"/>
<element name="H4" library="A_butts" package="HOLE-#2" value="HOLE#2"/>
<element name="AC_IN" library="A_butts" package="SCREWTERMINAL-3.5MM-2" value="M023.5MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="A_butts" package="COW_SMALL" value=""/>
<element name="U$3" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
<element name="U$4" library="A_butts" package="OSHWLOGO_BOT_0.2" value=""/>
<element name="U$5" library="A_butts" package="OSHWLOGO_BOT_0.2" value=""/>
<element name="LED1" library="A_butts" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="R1" library="A_butts" package="RESISTOR-AXIAL-PTH-5.08MM" value="330R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="A_butts" package="E2,5-6" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$6" library="A_butts" package="COW_SMALL" value=""/>
<element name="U$7" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="MOV1" pad="2"/>
<contactref element="PSU1" pad="AC2"/>
<contactref element="CX1" pad="1"/>
<contactref element="AC_IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="MOV1" pad="1"/>
<contactref element="PSU1" pad="AC1"/>
<contactref element="CX1" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="P2@2"/>
<contactref element="F1" pad="P2@1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="DC_OUT" pad="2"/>
<contactref element="PSU1" pad="VOUT-"/>
<contactref element="TVS1" pad="P$2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PSU1" pad="VOUT+"/>
<contactref element="F2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="DC_OUT" pad="1"/>
<contactref element="F2" pad="P$2"/>
<contactref element="TVS1" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="AC_IN" pad="2"/>
<contactref element="F1" pad="P1@1"/>
<contactref element="F1" pad="P1@2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
