<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="34.925" y1="55.626" x2="72.949" y2="55.626" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.949" y1="55.626" x2="72.949" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.949" y1="67.3" x2="34.925" y2="67.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.925" y1="67.3" x2="34.925" y2="55.626" width="0" layer="20"/>
<text>LOWPASS  BANDPASS  FILTER</text>
<text>hamshop.cz OK1CDJ 2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="L1812">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_6X70_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="rcl" package="L1812" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="L1812" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="L1812" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_6X70_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_6MILX0070-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X2" pad="G@2"/>
<contactref element="X2" pad="G@4"/>
<contactref element="X2" pad="G@3"/>
<contactref element="X2" pad="G@1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
