<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.125" y1="58.5" x2="45.375" y2="58.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="45.375" y1="79" x2="7.125" y2="79" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.125" y1="79" x2="7.125" y2="58.5" width="0" layer="20"/>
<text>OHM-AGOD ver 1.2</text>
<wire x1="45.375" y1="79" x2="45.375" y2="58.5" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rick3">
<packages>
<package name="TO252">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
TS-003</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C3225">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MCS08">
<description>&lt;b&gt;SOLDER PAD&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
drill 1.477 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rick">
<packages>
<package name="NSR020A0X43Z">
</package>
<package name="RTRIMTS63Z">
<description>&lt;b&gt;Trimm resistror&lt;/b&gt; VISHAY&lt;p&gt;
seales container, solder immerson IP67</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rick3" package="C3225" value="22uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rick3" package="C3225" value="22uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="rick3" package="SOD123" value="ZD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="rick3" package="TO252" value="IPD042P03L3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rick3" package="R0805" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rick3" package="R0805" value="4.7K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RAPTOR" library="rick" package="NSR020A0X43Z" value="NSR020A0X43Z-TH">
<attribute name="MUCHPOWER" value="Much Power"/>
</element>
<element name="BATT+" library="rick3" package="MCS08" value="MCS08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND2" library="rick3" package="MCS08" value="MCS08">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="GND"/>
</element>
<element name="GND" library="rick3" package="MCS08" value="MCS08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VOUT" library="rick3" package="MCS08" value="MCS08">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rick" package="RTRIMTS63Z" value="200">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="SW1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW2" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="SW2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="CAP+">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="RAPTOR" pad="P6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAP-">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RAPTOR" pad="P3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="RAPTOR" pad="P5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="ATTY">
<contactref element="RAPTOR" pad="P1"/>
<contactref element="VOUT" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="RAPTOR" pad="P10"/>
<contactref element="GND2" pad="MP"/>
<contactref element="GND" pad="MP"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="RAPTOR" pad="P2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T-">
<contactref element="RAPTOR" pad="P9"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BATT+">
<contactref element="BATT+" pad="MP"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S1">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
