<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>EStX</text>
<text>EStY</text>
<text>GND</text>
<text>5Vin</text>
<text>5V</text>
<text>Stepper X Axis</text>
<text>From Ramps</text>
<text>LaserPWM</text>
<text>LaserFire!</text>
<text>To PSU</text>
<text>GND</text>
<text>IN</text>
<text>L/H</text>
<text>XB+</text>
<text>XB-</text>
<text>XA+</text>
<text>XA-</text>
<text>WeisTek Engineering</text>
<text>WeisTek Engineering</text>
<text>K40 - MiddleMan</text>
<text>K40 - MiddleMan</text>
<text>0331:112214:002A</text>
<text>0331:112214:002A</text>
<text>To Water Pump</text>
<text>GND</text>
<text>12VIN</text>
<text>GND</text>
<text>12V</text>
<text>NC</text>
<text>5Vout</text>
<text>GND</text>
<text>Temp</text>
</plain>
<libraries>
<library name="dp_devices">
<description>Dangerous Prototypes Standard PCB sizes
http://dangerousprototypes.com</description>
<packages>
<package name="DP3030_V1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="WeisTek">
<packages>
<package name="FFC">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PCB1" library="dp_devices" package="DP3030_V1" value="PCB_DP_SQUARE-3X3">
<attribute name="PCB_SIZE" value="DP3030_V1"/>
</element>
<element name="FFC1" library="WeisTek" package="FFC" value="FFC-12P-S-CON12P-S_CON"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="FFC1" pad="6"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="JP8" pad="3"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="FFC1" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XHOME">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="FFC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="YHOME">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="FFC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LASER_PWM">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LASER_FIRE">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="XA-">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="FFC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="XA+">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="FFC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="XB-">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="FFC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="XB+">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="FFC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="12VIN">
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
