<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="35.56" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.2" x2="35.56" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="29.2" x2="35.56" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Tone Module V1.2</text>
<text>7</text>
<text>1</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>PEC 64700000</text>
</plain>
<libraries>
<library name="amplib">
<description>&lt;h3&gt;Amp Components&lt;/h3&gt;
This library contains components for audio amplifiers&lt;br&gt;&lt;br&gt;

&lt;br&gt;&lt;br&gt;
&lt;b&gt;
&lt;/b&gt; 
&lt;br&gt;&lt;br&gt;
</description>
<packages>
<package name="3,0/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAP-PTH-3">
<description>&lt;B&gt;Capacitor Silver Mica&lt;/B&gt;&lt;/B&gt;grid 8.7 mm&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="CAP-PTH-1">
<description>&lt;B&gt;Capacitor M150&lt;/B&gt;&lt;P&gt;&lt;P&gt;
&lt;/B&gt; grid 17.5 mm&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="CAP-PTH-2">
<description>&lt;B&gt;Capacitor M150&lt;P&gt;&lt;P&gt;
&lt;/B&gt;&lt;/B&gt; grid 20 mm&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="0309/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0309, grid 12.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1" library="amplib" package="3,0/0,8" value="PAD_PAD2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="2" library="amplib" package="3,0/0,8" value="PAD_PAD2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="amplib" package="3,0/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="4" library="amplib" package="3,0/0,8" value="PAD_PAD2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="amplib" package="3,0/0,8" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="6" library="amplib" package="3,0/0,8" value="PAD_PAD2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="7" library="amplib" package="3,0/0,8" value="PAD_PAD2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="amplib" package="CAP-PTH-3" value="0.00047">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="amplib" package="CAP-PTH-1" value="0.001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="amplib" package="CAP-PTH-2" value="0.01">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="amplib" package="CAP-PTH-1" value="0.0047">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="amplib" package="0309/12" value="220K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="amplib" package="0309/12" value="22K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="7" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S1">
</signal>
<signal name="GP1">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="6" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="5" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
