<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="109.855" y1="66.04" x2="-5.715" y2="66.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.715" y1="66.04" x2="-5.715" y2="-6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-5.715" y1="-6.35" x2="109.855" y2="-6.35" width="0" layer="20"/>
<wire x1="109.855" y1="-6.35" x2="109.855" y2="66.04" width="0" layer="20"/>
<text>PHOTODUINO SHIELD v3.0</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>CONTRAST</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>BOTTOM SIDE</text>
<text>www.photoduino.com</text>
<text>BATTERY</text>
<text>+9V</text>
<text>+</text>
<text>_</text>
<hole x="-2.54" y="62.865" drill="3.2"/>
<hole x="106.68" y="62.865" drill="3.2"/>
<hole x="106.68" y="-3.175" drill="3.2"/>
<hole x="-2.54" y="-3.175" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-7">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 7 mm</description>
</package>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="componentes">
<packages>
<package name="STX3100-3N">
<description>&lt;b&gt;MIC/HEADPHONE JACK&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
KS-S stereo microphone/headphone jack&lt;p&gt;
 PG203JN (Schukat)</description>
</package>
<package name="LCD1602">
</package>
<package name="DIL04">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="B25U">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman Helitrim 25</description>
</package>
<package name="RCA_4UCON">
</package>
<package name="TO92-2">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt; (Cathode; Gate; Anode)</description>
</package>
<package name="ARDUINO2009_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="PS12">
</package>
<package name="DO-1N4148">
</package>
<package name="DO41-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ptr500">
<packages>
<package name="AK500/2">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R12" library="resistor" package="0207/7" value="360">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="resistor" package="0207/7" value="360">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="LM386N-1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C050-025X075" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="resistor" package="E2,5-7" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="componentes" package="TO92-2" value="BT169G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="0207/7" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/7" value="91">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD" library="componentes" package="LCD1602" value="HD44780LCD_WITHOUT_DRILLS-1602">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="CAMERA" library="componentes" package="STX3100-3N" value="STEREOJACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FLASH1" library="componentes" package="STX3100-3N" value="STEREOJACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LDR-IRD" library="componentes" package="RCA_4UCON" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IRLED" library="componentes" package="RCA_4UCON" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SHOCK" library="componentes" package="RCA_4UCON" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SP1" library="adafruit" package="PS12" value="SPEAKER">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DEVICE" library="componentes" package="RCA_4UCON" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/7" value="91">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BTN_A" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="BTN_B" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="ARDUINO" library="componentes" package="ARDUINO2009_2" value=""/>
<element name="R4" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="componentes" package="B25U" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="componentes" package="TO92-2" value="BT169G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FLASH2" library="componentes" package="STX3100-3N" value="STEREOJACK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OK1" library="componentes" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
</element>
<element name="OK2" library="componentes" package="DIL04" value="PC817">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="PC817X4J000F"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9707727"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="97K7059"/>
</element>
<element name="R11" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="resistor" package="E2,5-7" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="resistor" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="E2,5-7" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="MIC" library="componentes" package="RCA_4UCON" value="RCA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO-1N4148" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="NO_FIX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jumper" package="JP1" value="NO_FIX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="adafruit" package="DO41-10" value="1N4004">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BATTERY" library="con-ptr500" package="AK500/2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="3"/>
<contactref element="BTN_A" pad="1"/>
<contactref element="BTN_B" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="LCD" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="A"/>
<contactref element="LDR-IRD" pad="SPRING"/>
<contactref element="LDR-IRD" pad="BREAK"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="SHOCK" pad="BARREL"/>
<contactref element="T1" pad="C"/>
<contactref element="IRLED" pad="BARREL"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LCD" pad="16"/>
<contactref element="LCD" pad="10"/>
<contactref element="LCD" pad="9"/>
<contactref element="LCD" pad="8"/>
<contactref element="LCD" pad="7"/>
<contactref element="LCD" pad="5"/>
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="SP1" pad="P$1"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="27"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="4"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="5"/>
<contactref element="DEVICE" pad="BARREL"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="E"/>
<contactref element="T2" pad="C"/>
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="FLASH1" pad="1"/>
<contactref element="FLASH2" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="MIC" pad="BARREL"/>
<contactref element="FLASH1" pad="2"/>
<contactref element="FLASH2" pad="2"/>
<contactref element="BATTERY" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="CAMERA" pad="5"/>
<contactref element="OK1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="OK2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="MIC" pad="SPRING"/>
<contactref element="MIC" pad="BREAK"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="LCD" pad="15"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T1" pad="G"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SHUTTER">
<contactref element="CAMERA" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PINS_SENSOR_SHOCK">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="SHOCK" pad="SPRING"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="12"/>
<contactref element="SHOCK" pad="BREAK"/>
</signal>
<signal name="PINS_AUTOFOCUS">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PINS_SHUTTER">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PINS_SENSOR_MIC">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PINS_FLASH1">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PINS_FLASH2">
<contactref element="ARDUINO" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LCD_CONTRAST">
<contactref element="LCD" pad="3"/>
<contactref element="R14" pad="S"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_RS">
<contactref element="LCD" pad="4"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_ENABLE">
<contactref element="LCD" pad="6"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PINS_BUZZER">
<contactref element="SP1" pad="P$2"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB7">
<contactref element="LCD" pad="14"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="20"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB6">
<contactref element="LCD" pad="13"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="21"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB5">
<contactref element="LCD" pad="12"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="22"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_DB4">
<contactref element="LCD" pad="11"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="23"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IRLED" pad="SPRING"/>
<contactref element="IRLED" pad="BREAK"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="CAMERA" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="OK2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="ARDUINO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PINS_LCD_LED">
<contactref element="ARDUINO" pad="26"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PINS_BTN_A">
<contactref element="ARDUINO" pad="16"/>
<contactref element="BTN_A" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PINS_BTN_B">
<contactref element="ARDUINO" pad="15"/>
<contactref element="BTN_B" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PINS_DEVICE">
<contactref element="ARDUINO" pad="7"/>
<contactref element="DEVICE" pad="SPRING"/>
<contactref element="DEVICE" pad="BREAK"/>
</signal>
<signal name="PINS_SENSOR_BARRIER">
<contactref element="ARDUINO" pad="11"/>
<contactref element="LDR-IRD" pad="BARREL"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="T2" pad="G"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="FLASH1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="FLASH2" pad="5"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="A"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="ARDUINO" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="ARDUINO" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="BATTERY" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
