<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="27.94" y1="10.16" x2="48.26" y2="10.16" width="0.4064" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>13</text>
<text>12</text>
<text>11</text>
<text>10*</text>
<text>9*</text>
<text>8</text>
<text>+</text>
<text>L</text>
<text>R</text>
<text>-</text>
<wire x1="27.94" y1="10.16" x2="27.94" y2="15.24" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="27.94" y1="15.24" x2="22.86" y2="15.24" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="15.24" x2="22.86" y2="29.21" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="29.21" x2="48.26" y2="29.21" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="29.21" x2="48.26" y2="10.16" width="0.4064" layer="20"/>
<text>On/off</text>
<text>G</text>
<text>V</text>
<text>S</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="V526-0">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V526-0, grid 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sumobot">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3_IPAK_CASE369AC">
<description>&lt;b&gt;TO 200 vertical&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TERMINAL_BLOCK-1X2-0.1">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="sumobot" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="sumobot" package="3_IPAK_CASE369AC" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="sumobot" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="V526-0" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="sumobot" package="TERMINAL_BLOCK-1X2-0.1" value="TERMINAL_BLOCK_1X2-2.54MM"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LEFT">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RIGHT">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ENABLE">
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
