<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="18.466" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.466" y1="0" x2="18.466" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.466" y1="21.58" x2="0" y2="21.58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.58" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ESP8266">
<packages>
<package name="ESP-03">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="ESP8266" package="ESP-03" value="ESP8266-03"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="GPIO14"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO12"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="GPIO13"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO15"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="GPIO2"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO0"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="NC"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="UTXD"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="URXD"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="GPIO18"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="ANT"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
