<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="14.91" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="0" x2="14.91" y2="14.595" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.91" y1="14.595" x2="0" y2="14.595" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.595" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="1.905" y="10.16" drill="3.556"/>
<hole x="13.335" y="10.16" drill="3.556"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="inline 3 screw terminal, 5.08mm pitch">
<packages>
<package name="IL3">
<description>just an inline 3, for screw terminals with 5.08mm pitch</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HDR" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="TRM" library="inline 3 screw terminal, 5.08mm pitch" package="IL3" value="IL3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="HDR" pad="1"/>
<contactref element="TRM" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="HDR" pad="2"/>
<contactref element="TRM" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="HDR" pad="3"/>
<contactref element="TRM" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
