<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2" y1="40.8" x2="17.2" y2="40.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.2" y1="38.8" x2="19.2" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.2" y1="0" x2="16" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="3.2" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="38.8" width="0.254" layer="20"/>
<text>Top Socket</text>
<text>Top Socket</text>
<text>Bot Socket</text>
<text>Bot Socket</text>
<text>Blink 
Top D1</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>PWR
LED</text>
<text>PWR
LED</text>
<text>Blink 
Top D1</text>
<wire x1="3.2" y1="0" x2="7.6" y2="4.4" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="7.6" y1="4.4" x2="11.6" y2="4.4" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="11.6" y1="4.4" x2="16" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.8" x2="2" y2="40.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="19.2" y1="38.8" x2="17.2" y2="40.8" width="0.254" layer="20"/>
<text>Rev A</text>
<text>3/1/15</text>
<text> Bovine Dual 
SOIC 8 Breakout </text>
<text>Rev A</text>
<text>Bot Socket</text>
<text>Top Socket</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X10-BIG">
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="adafruit" package="1X10-BIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$3" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$6" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$7" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$8" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$9" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$11" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$12" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$3" pad="5"/>
<contactref element="E$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$1" pad="2"/>
<contactref element="E$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$1" pad="4"/>
<contactref element="E$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$1" pad="1"/>
<contactref element="E$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="E$4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="E$2" pad="4"/>
<contactref element="E$3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$2">
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$17">
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="E$4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$11">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
