<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="11.0365" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.0365" y1="0" x2="11.0365" y2="10.912" width="0" layer="20"/>
<wire x1="11.0365" y1="10.912" x2="0" y2="10.912" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.912" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DSC2A01</text>
<text>TP0610K</text>
<text>GND</text>
<text>+12</text>
<text>GND</text>
<text>+12</text>
<text>800</text>
<text>1k</text>
<text>1k</text>
<text>470</text>
<text>4k7</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jwm">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="1X01-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="OBD2" library="jwm" package="1X04" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="jwm" package="SOT23" value="TP0610K"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="1000"/>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0805" value="4k7"/>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0805" value="800"/>
<element name="CONTROL" library="adafruit" package="1X01-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="jwm" package="SOT23" value="DSC2A01"/>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="470"/>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0603" value="1000"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="OBD2" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="K">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="OBD2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="OBD2" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CONTROL">
<contactref element="CONTROL" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CAR_GND">
<contactref element="OBD2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
