<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>COPPER TOP REV A</text>
<text>COPPER BOTTOM REV A</text>
<text>FLIGHT CNTRL BRD
TINMAN ELECTRONICS
13/08/2014 JRS</text>
<wire x1="0" y1="50.8" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="72.39" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="0" x2="72.39" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.39" y1="50.8" x2="0" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<hole x="6.35" y="40.64" drill="3.175"/>
<hole x="64.77" y="40.64" drill="3.175"/>
<hole x="6.35" y="3.81" drill="3.175"/>
<hole x="53.34" y="3.81" drill="3.175"/>
</plain>
<libraries>
<library name="tinman-microcontroller">
<packages>
<package name="TQFP44">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-header">
<packages>
<package name="HDR-2X3">
</package>
<package name="HDR-1X3">
</package>
<package name="HDR-2X8">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-connector">
<description>&lt;b&gt;Connector Library&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;by Justin R. St-Amant&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="JST-PH-1X2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-misc">
<packages>
<package name="CISECO-XRF">
</package>
<package name="HDR-1X11">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-regulator">
<description>&lt;b&gt;Voltage regulator library&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;by Justin St-Amant&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-223">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-active">
<description>&lt;b&gt;Active components library&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;by Justin R. St-Amant&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT-23-5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-discrete">
<description>&lt;b&gt;Discrete semiconductor components library&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;by Justin R. St-Amant&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD-523F">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-protection">
<description>&lt;b&gt;Protection components library&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;by Justin R. St-Amant&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="FC-203">
</package>
</packages>
</library>
<library name="tinman-passive">
<description>&lt;b&gt;Passive components library&lt;/b&gt;
&lt;i&gt;by Justin R. St-Amant&lt;/i&gt;</description>
<packages>
<package name="R1206">
</package>
<package name="C1206">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="tinman-microcontroller" package="TQFP44" value="ATXMEGA32C4-AU"/>
<element name="J1" library="tinman-header" package="HDR-2X3" value="HDR-2X3"/>
<element name="J4" library="tinman-header" package="HDR-1X3" value="HDR-1X3"/>
<element name="J5" library="tinman-header" package="HDR-1X3" value="HDR-1X3"/>
<element name="J6" library="tinman-header" package="HDR-1X3" value="HDR-1X3"/>
<element name="J7" library="tinman-header" package="HDR-1X3" value="HDR-1X3"/>
<element name="J2" library="tinman-connector" package="JST-PH-1X2" value="JST-PH-1X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="tinman-misc" package="CISECO-XRF" value="CISECO-XRF"/>
<element name="U3" library="tinman-misc" package="HDR-1X11" value="SPARKFUN-MPU-9150">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="tinman-regulator" package="SOT-223" value="LD1117S33C-S">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U4" library="tinman-active" package="SOT-23-5" value="MCP6546">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="tinman-discrete" package="SOD-523F" value="1N4148WT"/>
<element name="F1" library="tinman-protection" package="FC-203" value="5MF-250-R"/>
<element name="J3" library="tinman-header" package="HDR-2X8" value="HDR-2X8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="tinman-passive" package="R1206" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="tinman-passive" package="R1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="tinman-passive" package="R1206" value="10k"/>
<element name="R4" library="tinman-passive" package="R1206" value="20k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="tinman-passive" package="C1206" value="0u1"/>
<element name="C4" library="tinman-passive" package="C1206" value="0u1"/>
<element name="C5" library="tinman-passive" package="C1206" value="0u1"/>
<element name="C6" library="tinman-passive" package="C1206" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="tinman-passive" package="C1206" value="0u1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="tinman-passive" package="C1206" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VDD">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
<contactref element="U5" pad="2" route="any" routetag="G$1.OUT"/>
<contactref element="U5" pad="4" route="any" routetag="G$1.OUT"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PDI_CLK">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="PDI_DATA">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="PWM_M0">
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM_M1">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM_M2">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PWM_M3">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
<contactref element="J7" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBATT">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="3"/>
<contactref element="F1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USART_RX">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="USART_TX">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MPU-INT-OUT">
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="I2C_SDA">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="I2C_SCL">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LOW_VOLTAGE_DETECT">
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA0">
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="J3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PA1">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="J3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PA2">
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="J3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PA3">
<contactref element="U1" pad="43"/>
<contactref element="J3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PA4">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PA5">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
