<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="103.886" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="103.886" y1="0" x2="103.886" y2="83.058" width="0" layer="20"/>
<wire x1="103.886" y1="83.058" x2="0" y2="83.058" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="83.058" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>DANGER HIGH VOLTAGE !</text>
<text>FoxCub16</text>
<text>Copyright:
Jetty, Oct 2014</text>
<text>Rev: D</text>
<text>CC-BY-NC-SA</text>
<text>CAUTION: USE AT YOUR OWN RISK</text>
<text>Creative Commons</text>
<text>License:</text>
<text>Normal-ON</text>
<hole x="4.826" y="7.62" drill="3"/>
<hole x="82.296" y="7.366" drill="3"/>
<hole x="74.93" y="78.232" drill="3"/>
<hole x="29.21" y="63.246" drill="3"/>
<text>110V AC</text>
<text>110V</text>
<text>5V</text>
<hole x="29.21" y="42.672" drill="3"/>
<hole x="29.464" y="7.62" drill="3"/>
<hole x="57.658" y="7.62" drill="3"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ic-package">
<packages>
<package name="DIL28-3">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package Small&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
<package name="0207/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 12 mm</description>
</package>
<package name="0204V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 2.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-060X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 6 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-030X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="556416-1">
<description>&lt;b&gt;Modular Jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;without Panel Stops</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="751xx">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<packages>
<package name="QS">
<description>&lt;B&gt;CRYSTAL&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="LDH-3R">
<description>&lt;B&gt;LED HOLDER&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Jetty">
<packages>
<package name="FUSE5MMCLIP">
<description>Keyston 3517 5mm Clip   5x20mm fuse</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="ic-package" package="DIL28-3" value="Atmega328P-PU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SSR1" library="con-amp" package="556416-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="5556416-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087508"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42K7302"/>
</element>
<element name="J2" library="con-amp" package="556416-1" value="RS485-IN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="5556416-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087508"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42K7302"/>
</element>
<element name="J3" library="con-amp" package="556416-1" value="RS485-OUT">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="5556416-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087508"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42K7302"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0204V" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="0204V" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0204V" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0204V" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="751xx" package="DIL08" value="DS75176">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-030X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-030X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-030X075" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="special" package="QS" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C025-060X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-060X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP1" library="jumper" package="JP1" value="Programming-OFF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="Programming FTDI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="NEON" library="special" package="LDH-3R" value="NEON">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/10" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/12" value="15K 1W">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R23" library="rcl" package="0207/12" value="15K 1W">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC3" library="ic-package" package="DIL06" value="H11AA1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SSR2" library="con-amp" package="556416-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="5556416-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087508"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42K7302"/>
</element>
<element name="LED9" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED10" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED11" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SSR3" library="con-amp" package="556416-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="5556416-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087508"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42K7302"/>
</element>
<element name="LED13" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED14" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED15" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED16" library="led" package="LED5MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0204V" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SSR4" library="con-amp" package="556416-1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="MPN" value="5556416-1"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1087508"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="42K7302"/>
</element>
<element name="X1" library="con-wago-500" package="W237-102" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="Reset">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
</element>
<element name="SW2" library="jumper" package="JP1" value="Config Switch">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="Jetty" package="FUSE5MMCLIP" value="250mA FAST">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="NEON" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SSR1" pad="7"/>
<contactref element="SSR2" pad="7"/>
<contactref element="SSR3" pad="7"/>
<contactref element="SSR4" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="SSR4" pad="1"/>
<contactref element="SSR3" pad="1"/>
<contactref element="SSR2" pad="1"/>
<contactref element="SSR1" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="LED9" pad="A"/>
<contactref element="LED10" pad="A"/>
<contactref element="LED11" pad="A"/>
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="LED13" pad="A"/>
<contactref element="LED14" pad="A"/>
<contactref element="LED15" pad="A"/>
<contactref element="LED16" pad="A"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PIN06">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SSR1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN11">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="SSR1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PIN12">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SSR1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="PIN13">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="SSR1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="PIN14">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="SSR2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="PIN15">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="SSR2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="PIN16">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="SSR2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="PIN17">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="SSR2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PIN18">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="SSR3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="PIN19">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="SSR3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="PIN23">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SSR3" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="PIN24">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="SSR3" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="PIN25">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="SSR4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="PIN26">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="SSR4" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="PIN27">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="SSR4" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="PIN28">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="SSR4" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="NEON" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1B"/>
<contactref element="F1" pad="1A"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED5" pad="K"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED6" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED7" pad="K"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED8" pad="K"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="LED9" pad="K"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED10" pad="K"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="LED11" pad="K"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED13" pad="K"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LED14" pad="K"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="LED15" pad="K"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="LED16" pad="K"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="2B"/>
<contactref element="F1" pad="2A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
