<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="33.96" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="0" x2="33.96" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.96" y1="16.5" x2="2.54" y2="16.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="16.5" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>3x LED Driver 500mA
by Klotz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="5-1,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="semicon-smd-ipc">
<description>&lt;b&gt;IPC Standard SMD Semiconductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
A few devices defined according to the IPC standard.&lt;p&gt;
Based on:&lt;p&gt;
IPC-SM-782&lt;br&gt;
IRevision A, August 1993&lt;br&gt;
Includes Amendment 1, October 1996&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIPLED_0805">
<description>&lt;b&gt;CHIPLED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... LG_R971.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+5V" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="CH1" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="CH2" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="CH3" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="GND" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="LED1+" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="LED1-" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="LED2+" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="LED2-" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="LED3+" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="LED3-" library="wirepad" package="5-1,8" value="WIREPADSMD5-1,8"/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="330R">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="330R">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="330R">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R5" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R6" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R7" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R8" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R9" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="Q1" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23" value="BC818-40"/>
<element name="Q2" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23" value="BC818-40"/>
<element name="Q3" library="semicon-smd-ipc" package="SOT23" value="BC818-40"/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIPLED_0805" value="LY R976 "/>
<element name="LED2" library="led" package="CHIPLED_0805" value="LY R976"/>
<element name="LED3" library="led" package="CHIPLED_0805" value="LY R976"/>
<element name="R10" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R11" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R12" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="CH1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="CH2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="CH3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="+5V" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="LED1+" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="LED2+" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="LED3+" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1-" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED2-" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED3-" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
