<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="54.61" y1="4.614684375" x2="54.61" y2="24.850875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="54.61" y1="24.850875" x2="50.250875" y2="29.21" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="50.250875" y1="29.21" x2="4.22704375" y2="29.21" width="0" layer="20"/>
<wire x1="4.22704375" y1="29.21" x2="0" y2="24.98295625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="24.98295625" x2="0" y2="4.2891875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="4.2891875" x2="4.2891875" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="4.2891875" y1="0" x2="49.995315625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="49.995315625" y1="0" x2="54.61" y2="4.614684375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>MILK FUZZ</text>
</plain>
<libraries>
<library name="supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="16MM_CENTERMOUNT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="BOX_MED">
</package>
<package name="BOX_SMALL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = ÃÂÃÂµF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+" library="supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BASS" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitors-film" package="BOX_MED" value="1uF"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="BOX_MED" value="1uF"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package="BOX_MED" value="1uF"/>
<element name="C4" library="capacitors-elec" package="063_025" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="capacitors-elec" package="063_025" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="4n7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="47nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="47nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="capacitors-film" package="BOX_SMALL" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="-" library="supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="DIL08" value="JRC4558">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN" library="supply" package="SQUARE" value="IN(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="supply" package="SQUARE" value="OUT(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="1M"/>
<element name="R10" library="resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="resistors" package="R0207/3" value="3k6"/>
<element name="R12" library="resistors" package="R0207/3" value="3k6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="resistors" package="R0207/3" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R3" library="resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R4" library="resistors" package="R0207/3" value="470k"/>
<element name="R5" library="resistors" package="R0207/3" value="470"/>
<element name="R6" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R7" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R8" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R9" library="resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="TREB" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="500k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TRIM" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="25k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VOL" library="potentiometers" package="16MM_CENTERMOUNT" value="100kA">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="IN">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="TRIM" pad="3"/>
<contactref element="VOL" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="+" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="BASS" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="BASS" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="BASS" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="TREB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="TREB" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="TREB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="TRIM" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="OUT" pad="1"/>
<contactref element="VOL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
