<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="64.516" y1="53.34" x2="66.04" y2="51.816" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="40.386" x2="68.58" y2="37.846" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="37.846" x2="68.58" y2="5.08" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="5.08" x2="66.04" y2="2.54" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="66.04" y2="1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="1" x2="65.04" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="65.04" y1="0" x2="1" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="52.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="52.34" x2="1" y2="53.34" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1" y1="53.34" x2="64.516" y2="53.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="51.816" x2="66.04" y2="40.386" width="0.254" layer="20"/>
<text>DIGITAL</text>
<text>GND</text>
<text>5V Gnd 9V</text>
<text>0 1 2 3 4 5</text>
<text>Floppy Shield rev3</text>
<text>13</text>
<text>12</text>
<text>11</text>
<text>10</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>0</text>
<text>AREF</text>
<text>3V3</text>
<text>RES</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<hole x="15.24" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="66.04" y="7.62" drill="3.2"/>
<hole x="66.04" y="35.56" drill="3.2"/>
<text>(c) 2014 Tyler Bletsch</text>
<text>-F1-</text>
<text>-F2-</text>
<text>-F3-</text>
<text>-F4-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SmartPrj">
<packages>
<package name="1X08-TH">
</package>
<package name="1X10-TH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-panduit">
<description>&lt;b&gt;Panduit Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="057-034-1">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
series 057 contact pc board low profile headers&lt;p&gt;
straight</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J3" library="SmartPrj" package="1X10-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="SmartPrj" package="1X08-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="SmartPrj" package="1X10-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J5" library="SmartPrj" package="1X08-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="SmartPrj" package="1X08-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="SmartPrj" package="1X08-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FLP1" library="con-panduit" package="057-034-1" value="057-034-1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FLP2" library="con-panduit" package="057-034-1" value="057-034-1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FLP3" library="con-panduit" package="057-034-1" value="057-034-1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FLP4" library="con-panduit" package="057-034-1" value="057-034-1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="POWER" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J3" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="POWER" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$222">
<contactref element="J3" pad="8"/>
<contactref element="J4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$223">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J3" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="FLP4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J3" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J5" pad="7"/>
<contactref element="FLP3" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J5" pad="8"/>
<contactref element="FLP3" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="ANALOG" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="ANALOG" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="ANALOG" pad="3"/>
<contactref element="J6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="ANALOG" pad="4"/>
<contactref element="J6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="ANALOG" pad="5"/>
<contactref element="J6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="ANALOG" pad="6"/>
<contactref element="J6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="POWER" pad="7"/>
<contactref element="FLP1" pad="1"/>
<contactref element="FLP2" pad="1"/>
<contactref element="FLP3" pad="1"/>
<contactref element="FLP4" pad="1"/>
<contactref element="FLP1" pad="12"/>
<contactref element="FLP2" pad="12"/>
<contactref element="FLP3" pad="12"/>
<contactref element="FLP4" pad="12"/>
<contactref element="FLP1" pad="3"/>
<contactref element="FLP1" pad="5"/>
<contactref element="FLP1" pad="7"/>
<contactref element="FLP1" pad="9"/>
<contactref element="FLP1" pad="11"/>
<contactref element="FLP1" pad="13"/>
<contactref element="FLP1" pad="15"/>
<contactref element="FLP1" pad="17"/>
<contactref element="FLP1" pad="19"/>
<contactref element="FLP1" pad="21"/>
<contactref element="FLP1" pad="23"/>
<contactref element="FLP1" pad="25"/>
<contactref element="FLP1" pad="27"/>
<contactref element="FLP1" pad="29"/>
<contactref element="FLP1" pad="31"/>
<contactref element="FLP1" pad="33"/>
<contactref element="FLP2" pad="33"/>
<contactref element="FLP2" pad="31"/>
<contactref element="FLP2" pad="29"/>
<contactref element="FLP2" pad="27"/>
<contactref element="FLP2" pad="25"/>
<contactref element="FLP2" pad="23"/>
<contactref element="FLP2" pad="21"/>
<contactref element="FLP2" pad="19"/>
<contactref element="FLP2" pad="17"/>
<contactref element="FLP2" pad="15"/>
<contactref element="FLP2" pad="13"/>
<contactref element="FLP2" pad="11"/>
<contactref element="FLP2" pad="9"/>
<contactref element="FLP2" pad="7"/>
<contactref element="FLP2" pad="5"/>
<contactref element="FLP2" pad="3"/>
<contactref element="FLP3" pad="3"/>
<contactref element="FLP3" pad="5"/>
<contactref element="FLP3" pad="7"/>
<contactref element="FLP3" pad="9"/>
<contactref element="FLP3" pad="11"/>
<contactref element="FLP3" pad="13"/>
<contactref element="FLP3" pad="15"/>
<contactref element="FLP3" pad="17"/>
<contactref element="FLP3" pad="19"/>
<contactref element="FLP3" pad="21"/>
<contactref element="FLP3" pad="23"/>
<contactref element="FLP3" pad="25"/>
<contactref element="FLP3" pad="27"/>
<contactref element="FLP3" pad="29"/>
<contactref element="FLP3" pad="31"/>
<contactref element="FLP3" pad="33"/>
<contactref element="FLP4" pad="33"/>
<contactref element="FLP4" pad="31"/>
<contactref element="FLP4" pad="29"/>
<contactref element="FLP4" pad="27"/>
<contactref element="FLP4" pad="25"/>
<contactref element="FLP4" pad="23"/>
<contactref element="FLP4" pad="21"/>
<contactref element="FLP4" pad="19"/>
<contactref element="FLP4" pad="17"/>
<contactref element="FLP4" pad="15"/>
<contactref element="FLP4" pad="13"/>
<contactref element="FLP4" pad="11"/>
<contactref element="FLP4" pad="9"/>
<contactref element="FLP4" pad="7"/>
<contactref element="FLP4" pad="5"/>
<contactref element="FLP4" pad="3"/>
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="J4" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="POWER" pad="6"/>
<contactref element="FLP2" pad="14"/>
<contactref element="FLP1" pad="14"/>
<contactref element="FLP3" pad="14"/>
<contactref element="FLP4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$141">
<contactref element="J3" pad="9"/>
<contactref element="J4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$142">
<contactref element="J3" pad="10"/>
<contactref element="J4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J3" pad="6"/>
<contactref element="J4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J3" pad="4"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="FLP1" pad="18"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="FLP1" pad="20"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="FLP4" pad="18"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J5" pad="6"/>
<contactref element="FLP2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J5" pad="5"/>
<contactref element="FLP2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
