<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.96634375" y1="10.16" x2="21.29019375" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.29019375" y1="10.16" x2="24.13" y2="7.32019375" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="24.13" y1="7.32019375" x2="24.13" y2="1.56980625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="24.13" y1="1.56980625" x2="26.96980625" y2="-1.27" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="26.96980625" y1="-1.27" x2="74.63019375" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="74.63019375" y1="-1.27" x2="77.47" y2="1.56980625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="77.47" y1="1.56980625" x2="77.47" y2="7.32019375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.47" y1="7.32019375" x2="80.30980625" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="80.30980625" y1="10.16" x2="98.2316375" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="98.2316375" y1="10.16" x2="102.54" y2="14.4683625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="102.54" y1="14.4683625" x2="102.54" y2="26.167525" width="0" layer="20"/>
<wire x1="102.54" y1="26.167525" x2="98.237525" y2="30.47" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="98.237525" y1="30.47" x2="3.30073125" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.30073125" y1="30.47" x2="-1.27" y2="25.89926875" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-1.27" y1="25.89926875" x2="-1.27" y2="15.39634375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-1.27" y1="15.39634375" x2="3.96634375" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>RPi2 I/O BREAKOUT</text>
<text>Rev 1</text>
<text>01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X20">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="WISPtech">
<packages>
<package name="WISPTECH-800">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X20" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3-1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SDA1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SCL1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GCLK" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO17" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO27" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO22" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3V3-2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI_MOSI" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI_MISO" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI_CLK" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="I2C_ID" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO05" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO06" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO13" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO19" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO26" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V0-1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V0-2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TXD0" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RXD0" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO18" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-5" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO23" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO24" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-6" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO25" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI-CE0" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI-CE1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IS_SC" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-7" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO12" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND-8" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO16" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO20" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPIO21" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="WISPtech" package="WISPTECH-800" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="3V3-1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="SDA1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SCL1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="GCLK" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="GPIO17" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="GPIO27" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="GPIO22" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="3V3-2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="SPI_MOSI" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="SPI_MISO" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="23"/>
<contactref element="SPI_CLK" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="27"/>
<contactref element="I2C_ID" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="GPIO05" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="JP1" pad="31"/>
<contactref element="GPIO06" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="GPIO13" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="JP1" pad="35"/>
<contactref element="GPIO19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="GPIO26" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="5V0-1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="5V0-2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="TXD0" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="RXD0" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="GPIO18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="GPIO23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="JP1" pad="18"/>
<contactref element="GPIO24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="JP1" pad="22"/>
<contactref element="GPIO25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="SPI-CE0" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="JP1" pad="26"/>
<contactref element="SPI-CE1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IS_SC" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="GPIO12" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="GPIO16" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="JP1" pad="38"/>
<contactref element="GPIO20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="GPIO21" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND-1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="GND-2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
<contactref element="JP1" pad="39"/>
<contactref element="GND-3" pad="1"/>
<contactref element="GND-4" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="GND-5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="GND-6" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
<contactref element="GND-7" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
<contactref element="GND-8" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
