<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="17.78" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="0" x2="17.78" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="43.18" x2="0" y2="43.18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="43.18" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>TX1</text>
<text>RX0</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>D2</text>
<text>D3</text>
<text>D4</text>
<text>D5</text>
<text>D6</text>
<text>D7</text>
<text>D8</text>
<text>D9</text>
<text>D10</text>
<text>D11</text>
<text>D12</text>
<text>D13</text>
<text>3V3</text>
<text>REF</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>A6</text>
<text>A7</text>
<text>5V</text>
<text>RST</text>
<text>GND</text>
<text>VIN</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<text>*</text>
<hole x="1.27" y="1.27" drill="1.651"/>
<hole x="16.51" y="1.27" drill="1.651"/>
<hole x="16.51" y="41.91" drill="1.651"/>
<hole x="1.27" y="41.91" drill="1.651"/>
</plain>
<libraries>
<library name="MyCON2">
<packages>
<package name="HEAD15-NOSS">
</package>
<package name="HEAD15-NOSS-1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23-BEC">
<description>TO-236 ITT Intermetall</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd-special">
<description>&lt;b&gt;Special SMD Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMS-001">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MyCON2" package="HEAD15-NOSS" value="HEAD15-NOSS"/>
<element name="J2" library="MyCON2" package="HEAD15-NOSS-1" value="HEAD15-NOSS-1"/>
<element name="B_INP" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="B_GND" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name=".." library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="." library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="..." library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="...." library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED1" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED2" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="-" library="wirepad" package="1,6/0,8" value=""/>
<element name="LED3" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="LED4" library="led" package="LED5MM" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R4" library="eagle-ltspice" package="R0603" value="">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="SOT23-BEC" value="BCF81SMD"/>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="SOT23-BEC" value="BCF81SMD"/>
<element name="S1" library="smd-special" package="SMS-001" value="SWS001"/>
</elements>
<signals>
<signal name="COM">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="-" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="E"/>
<contactref element="Q2" pad="E"/>
<contactref element=".." pad="1"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="+" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="Q2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="J1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED3" pad="K"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
<contactref element="Q1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="B"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="B_INP" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
