<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="13.23" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="15.0183625" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.0183625" y1="0" x2="17.0183625" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17.0183625" y1="2" x2="17.0183625" y2="13.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17.0183625" y1="13.23" x2="15.0183625" y2="15.23" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.0183625" y1="15.23" x2="2" y2="15.23" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="15.23" x2="0" y2="13.23" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>5V</text>
<text>GND</text>
<text>D+</text>
<text>D-</text>
<text>ID</text>
<hole x="4.445" y="13.97" drill="1.3"/>
<hole x="4.445" y="1.27" drill="1.3"/>
<text>MINIUSB</text>
<text>Breakout</text>
<text>V1</text>
<text>MINIUSB</text>
<text>Breakout</text>
<text>V1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="USB-MINIB">
<description>Surface Mount USB Mini-B Connector</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="adafruit" package="USB-MINIB" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="V">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="CN1" pad="VBUS"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="CN1" pad="GND"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+">
<contactref element="CN1" pad="D+"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-">
<contactref element="CN1" pad="D-"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ID">
<contactref element="CN1" pad="ID"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
