<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="23.5" x2="0" y2="3.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="3.5" x2="3.5" y2="0" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.5" y1="0" x2="21.5" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="21.5" y1="0" x2="25" y2="3.5" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="25" y1="3.5" x2="25" y2="23.5" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="25" y1="23.5" x2="21.5" y2="27" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="21.5" y1="27" x2="3.5" y2="27" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="3.5" y1="27" x2="0" y2="23.5" width="0.4064" layer="20" curve="90"/>
<text>Bolt v1.1</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>ADD0</text>
<text>ADD1</text>
<text>3V3</text>
<text>5V</text>
<text>SDA</text>
<text>IRQ</text>
<text>SCL</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Gadgeteer">
<packages>
<package name="QFN16_4X4MM">
</package>
<package name="COIL">
</package>
<package name="SHF105DSM">
</package>
<package name="HOLE3.2">
<description>3.2mm mounting hole</description>
</package>
<package name="CI_LOGO">
</package>
<package name="GADGETEER_LOGO_SMALL">
</package>
<package name="LABEL_I">
</package>
<package name="LIGHTNING">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Architect">
<packages>
<package name="OSHW_LOGO">
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Gadgeteer" package="QFN16_4X4MM" value="AS3935">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="Gadgeteer" package="COIL" value="COIL"/>
<element name="U$3" library="Gadgeteer" package="SHF105DSM" value="SHF105SM"/>
<element name="U$4" library="Gadgeteer" package="HOLE3.2" value=""/>
<element name="U$5" library="Gadgeteer" package="HOLE3.2" value=""/>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0603" value="680pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0603" value="270pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Gadgeteer" package="CI_LOGO" value=""/>
<element name="U$6" library="Gadgeteer" package="GADGETEER_LOGO_SMALL" value=""/>
<element name="U$7" library="Architect" package="OSHW_LOGO" value=""/>
<element name="U$8" library="Gadgeteer" package="LABEL_I" value=""/>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$9" library="Gadgeteer" package="LIGHTNING" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ3" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ4" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="EXP"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="P1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="U$3" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="SJ4" pad="2"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$2" pad="P2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$3" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="U$3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U$3" pad="9"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$3" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="ADD0">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
<contactref element="SJ4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ADD1">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
