<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="20.60895625" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="30.48" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0" x2="33.0075" y2="2.5275" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.0075" y1="2.5275" x2="33.0075" y2="20.621365625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.0075" y1="20.621365625" x2="30.461365625" y2="23.1675" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="30.461365625" y1="23.1675" x2="2.55854375" y2="23.1675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.55854375" y1="23.1675" x2="0" y2="20.60895625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>Stomptown Electronics (c) 2013</text>
<text>9V</text>
<text>G</text>
<text>9V</text>
<text>9V</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>T</text>
<text>T</text>
<text>IN</text>
<text>OUT</text>
<text>LED</text>
<text>4K7</text>
<text>Stomptown Electronics (c) 2013</text>
<text>3PDT</text>
<text>9V</text>
<text>9V</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>T</text>
<text>S</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="3PDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SW1" library="switches" package="3PDT" value="3PDT"/>
<element name="OUT" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T2" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="IN" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="G2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="T" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="resistors" package="R0207/3" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="9V1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="9V2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="9V" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="S2" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SW1" pad="C3"/>
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
<contactref element="T" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="SW1" pad="C1"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SW1" pad="C2"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
<contactref element="IN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="S2" pad="1"/>
<contactref element="S" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="9V1" pad="1"/>
<contactref element="9V" pad="1"/>
<contactref element="9V2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
<contactref element="LED" pad="K"/>
<contactref element="SW" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
