<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="92.5" y1="0.2" x2="92.5" y2="21.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="92.5" y1="21.3" x2="19.485" y2="21.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.485" y1="21.3" x2="19.485" y2="0.2" width="0" layer="20"/>
<text>A
1</text>
<text>B
2</text>
<text>C
3</text>
<text>A</text>
<text>1</text>
<text>D
4</text>
<text>E
5</text>
<text>F
6</text>
<text>H
7</text>
<text>J
8</text>
<text>K
9</text>
<text>K
9</text>
<text>J
8</text>
<text>H
7</text>
<text>F
6</text>
<text>E
5</text>
<text>D
4</text>
<text>C
3</text>
<text>B
2</text>
<text>A
1</text>
<text> L
10</text>
<text> M
11</text>
<text> N
12</text>
<text> P
13</text>
<text> R
14</text>
<text> S
15</text>
<text> T
16</text>
<text> U
17</text>
<text> V
18</text>
<text> L
10</text>
<text> M
11</text>
<text> M
11</text>
<text> N
12</text>
<text> N
12</text>
<text> P
13</text>
<text> R
14</text>
<text> S
15</text>
<text> T
16</text>
<text> U
17</text>
<text> V
18</text>
<text>V</text>
<text>18</text>
<text>18</text>
<text>V</text>
<text>A</text>
<text>1</text>
<text>A
1</text>
<text>B
2</text>
<text>C
3</text>
<text>D
4</text>
<text>E
5</text>
<text>F
6</text>
<text>H
7</text>
<text>J
8</text>
<text>K
9</text>
<text>K
9</text>
<text>J
8</text>
<text>H
7</text>
<text>F
6</text>
<text>E
5</text>
<text>D
4</text>
<text>C
3</text>
<text>B
2</text>
<text>A
1</text>
<text> L
10</text>
<text> M
11</text>
<text> N
12</text>
<text> P
13</text>
<text> R
14</text>
<text> S
15</text>
<text> T
16</text>
<text> U
17</text>
<text> V
18</text>
<text> L
10</text>
<text> M
11</text>
<text> M
11</text>
<text> N
12</text>
<text> N
12</text>
<text> P
13</text>
<text> R
14</text>
<text> S
15</text>
<text> T
16</text>
<text> U
17</text>
<text> V
18</text>
<text>RS-15 36pin
Probe Board</text>
<text>Brian Moore</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X18/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rs-con-edge">
<packages>
<package name="36_PIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="2X18/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="rs-con-edge" package="36_PIN" value="36_PIN"/>
</elements>
<signals>
<signal name="C1">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C2">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="C3">
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="C4">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="C5">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="C6">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="C7">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="C8">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="C9">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="C10">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="C11">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="C12">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="C13">
<contactref element="U$1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="C14">
<contactref element="U$1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="C15">
<contactref element="U$1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="C16">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="C17">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="C18">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="CA">
<contactref element="U$1" pad="A"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CB">
<contactref element="U$1" pad="B"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="CC">
<contactref element="U$1" pad="C"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="CD">
<contactref element="U$1" pad="D"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CE">
<contactref element="U$1" pad="E"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="CF">
<contactref element="U$1" pad="F"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="CH">
<contactref element="U$1" pad="H"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CJ">
<contactref element="U$1" pad="J"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="CK">
<contactref element="U$1" pad="K"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="CL">
<contactref element="U$1" pad="L"/>
<contactref element="JP1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="CM">
<contactref element="U$1" pad="M"/>
<contactref element="JP1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="CN">
<contactref element="U$1" pad="N"/>
<contactref element="JP1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="CP">
<contactref element="U$1" pad="P"/>
<contactref element="JP1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="CR">
<contactref element="U$1" pad="R"/>
<contactref element="JP1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="U$1" pad="S"/>
<contactref element="JP1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="CT">
<contactref element="U$1" pad="T"/>
<contactref element="JP1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="CU">
<contactref element="U$1" pad="U"/>
<contactref element="JP1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="CV">
<contactref element="U$1" pad="V"/>
<contactref element="JP1" pad="36"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
