<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="22.86" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="20.32" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>USB PLATFORM CABLE 
FPGA BOARD ADAPTER</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wicker">
<packages>
<package name="HEADER-2X7">
</package>
</packages>
</library>
<library name="foxcar-control-board-v1">
<description>Generated from &lt;b&gt;foxcar-control-board-v1.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="MICROBUILDER_2X05_1.27MM_SMT">
<description>&lt;p&gt;2x05 1.27mm Headers SMT (2.0mm Height)&lt;/p&gt;
4UConnector: 16846</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="max-viz">
<description>&lt;b&gt;PCB Libraries Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
\</description>
<packages>
<package name="HOLE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J2" library="wicker" package="HEADER-2X7" value="HEADER-7X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V" library="max-viz" package="HOLE" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TX1" library="max-viz" package="HOLE" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RX1" library="max-viz" package="HOLE" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="max-viz" package="HOLE" value="HOLE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="foxcar-control-board-v1" package="MICROBUILDER_2X05_1.27MM_SMT" value="To FPGA Board">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="5V">
<contactref element="5V" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TX1">
<contactref element="TX1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="RX1" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="J2" pad="P$1"/>
<contactref element="J2" pad="P$5"/>
<contactref element="J2" pad="P$3"/>
<contactref element="J2" pad="P$7"/>
<contactref element="J2" pad="P$9"/>
<contactref element="J2" pad="P$11"/>
<contactref element="J2" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="3P3V">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="P$12"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
