<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="19.685" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="33.02" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="0" x2="35.56" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="35.56" y1="2.54" x2="35.56" y2="19.685" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.56" y1="19.685" x2="33.02" y2="22.225" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="33.02" y1="22.225" x2="29.845" y2="22.225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.845" y1="22.225" x2="28.575" y2="23.495" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="28.575" y1="23.495" x2="28.575" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.575" y1="28.575" x2="26.035" y2="31.334459375" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="26.035" y1="31.334459375" x2="9.525" y2="31.334459375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.525" y1="31.334459375" x2="6.985" y2="28.575" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="6.985" y1="28.575" x2="6.985" y2="23.495" width="0" layer="20"/>
<wire x1="6.985" y1="23.495" x2="5.715" y2="22.225" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="5.715" y1="22.225" x2="2.54" y2="22.225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="22.225" x2="0" y2="19.685" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>O</text>
<text>G</text>
<text>V+</text>
<text>IN</text>
<text>O</text>
<text>G</text>
<text>V+</text>
<text>IN</text>
<text>T</text>
<text>T</text>
<text>S</text>
<text>S</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>-</text>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-elec">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Ceramic&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;very small capacitances: 1 - 1000pF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050X030_025_2">
<description>&lt;b&gt;5mm x 3mm, 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="AB9V">
<description>&lt;B&gt;9-V BATTERY CLIP&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jacks">
<description>&lt;b&gt;Jacks&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;audio and power jacks
&lt;li&gt;off-board versions and just pads for the circuit board
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TWO_PADS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/1V">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
vertical position&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 1 hole

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="regulators">
<packages>
<package name="TO220H">
<description>&lt;b&gt;TO-220&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="ALPHA3PDT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Recom Econoline">
<packages>
<package name="RECOM_ECONOLINE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="063_025" value="47uF"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="050X030_025_2" value="4.7uF"/>
<element name="D1" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO41-3" value="1N4001"/>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="IN" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="INJ" library="jacks" package="TWO_PADS" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="resistors" package="R0207/1V" value="150uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="O" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="OUT" library="jacks" package="TWO_PADS" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="resistors" package="R0207/3" value="10K"/>
<element name="REG1" library="regulators" package="TO220H" value="7805"/>
<element name="U$1" library="switches" package="ALPHA3PDT" value="MINI3PDT"/>
<element name="U$2" library="Recom Econoline" package="RECOM_ECONOLINE" value="RECOM_ECONOLINE"/>
<element name="V+" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="V1" library="mb_supply" package="AB9V" value=""/>
<element name="V4" library="mb_supply" package="AB9V" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="V1" pad="-"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="V4" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="REG1" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="INJ" pad="S"/>
<contactref element="OUT" pad="S"/>
<contactref element="U$1" pad="BP1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="V1" pad="+"/>
<contactref element="V4" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="REG1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="INJ" pad="T"/>
<contactref element="U$1" pad="AP1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="CP1"/>
<contactref element="OUT" pad="T"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="AS1"/>
<contactref element="U$1" pad="BO1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="O" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="CS1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="AO1"/>
<contactref element="U$1" pad="CO1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="U$1" pad="BS1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="REG1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="V+" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
