<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="18" x2="0" y2="2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="18" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="0" x2="20" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20" y1="2" x2="20" y2="18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="18" x2="18" y2="20" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="18" y1="20" x2="2" y2="20" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="20" x2="0" y2="18" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="6" y="2" drill="2.5"/>
<hole x="14" y="18" drill="2.5"/>
<text>G_PWM</text>
<text>R_PWM</text>
<text>GND</text>
<text>5V</text>
<text>W_PWM</text>
<text>B_PWM</text>
<text>RST</text>
<text>SCK</text>
<text>MISO</text>
<text>MOSI</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="A_butts">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08-EIAJ">
<description>Fits EIAJ packages (wide version of the SOIC-8).</description>
</package>
<package name="TACTILE-PTH">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01-0.9MM">
</package>
<package name="1X06-PTH-2MM-NS">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-NO-URL">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-SMALL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="A_butts" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="A_butts" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="A_butts" package="SO08-EIAJ" value="Tiny85">
<attribute name="PROD_ID" value="IC-09092"/>
</element>
<element name="S1" library="A_butts" package="TACTILE-PTH" value="SWITCH-MOMENTARY-2PTH"/>
<element name="W_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="5V" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="G_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="R_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="GND" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="B_PWM" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="AVRISP" library="A_butts" package="1X06-PTH-2MM-NS" value="M06PTH-2MM-NS"/>
<element name="U$1" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
<element name="U$2" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-SMALL" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="AVRISP" pad="P$6"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GREENPWM">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="G_PWM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="REDPWM">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R_PWM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="W_PWM" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="AVRISP" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="AVRISP" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="AVRISP" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="AVRISP" pad="P$4"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="B_PWM" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="AVRISP" pad="P$3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
