<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.665" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.665" y1="0" x2="19.665" y2="10.211" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.665" y1="10.211" x2="0" y2="10.211" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="10.211" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="3.556" drill="3.2"/>
<hole x="16.51" y="3.556" drill="3.2"/>
<wire x1="7.112" y1="10.16" x2="7.112" y2="6.604" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="7.112" y1="6.604" x2="0" y2="6.604" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.604" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.558" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="19.558" y1="0" x2="19.558" y2="6.604" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="19.558" y1="6.604" x2="11.43" y2="6.604" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="10.16" x2="7.112" y2="10.16" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="11.43" y1="10.16" x2="11.43" y2="6.604" width="0.2032" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="myparts">
<packages>
<package name="SMD_ISP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="AVRISP">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="myparts" package="SMD_ISP" value="SMD_ISP_HEADER"/>
<element name="ISP1" library="adafruit" package="AVRISP" value="AVRISP-6"/>
</elements>
<signals>
<signal name="MIS">
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
