<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="15.24" y1="18.415" x2="14.605" y2="19.05" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="14.605" y1="19.05" x2="14.605" y2="44.29125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="14.605" y1="44.29125" x2="15.24" y2="44.92625" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="15.24" y1="44.92625" x2="43.18" y2="44.92625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.18" y1="44.92625" x2="43.815" y2="44.29125" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.815" y1="44.29125" x2="43.815" y2="19.05" width="0" layer="20"/>
<wire x1="43.815" y1="19.05" x2="43.18" y2="18.415" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="43.18" y1="18.415" x2="15.24" y2="18.415" width="0" layer="20"/>
<text>SNES-1Chip: 50/60 clk-PCB</text>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>74HCU04</text>
<text>74*00</text>
<text>X50</text>
<text>X60</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>C5</text>
<text>C6</text>
<text>R1</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R2</text>
<text>PCB by borti4938 __/)__/)_</text>
<text>borti4938
__/)__/)_</text>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<description>&lt;b&gt;TTL Devices, 74xx Series with European Symbols&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Texas Instruments &lt;i&gt;TTL Data Book&lt;/i&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;Volume 1, 1996.
&lt;li&gt;TTL Data Book, Volume 2 , 1993
&lt;li&gt;National Seminconductor Databook 1990, ALS/LS Logic
&lt;li&gt;ttl 74er digital data dictionary, ECA Electronic + Acustic GmbH, ISBN 3-88109-032-0
&lt;li&gt;http://icmaster.com/ViewCompare.asp
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="snescart">
<packages>
<package name="Z0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="snes_div">
<packages>
<package name="MY_SMD_CRYSTAL2">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="74HCU04" library="74xx-eu" package="SO14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="snescart" package="Z0805" value="330"/>
<element name="R2" library="snescart" package="Z0805" value="330"/>
<element name="C3" library="snescart" package="Z0805" value="22p"/>
<element name="C5" library="snescart" package="Z0805" value="22p"/>
<element name="C4" library="snescart" package="Z0805" value="22p"/>
<element name="C6" library="snescart" package="Z0805" value="22p"/>
<element name="R3" library="snescart" package="Z0805" value="1M"/>
<element name="R4" library="snescart" package="Z0805" value="1M"/>
<element name="74*00" library="74xx-eu" package="SO14" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X50" library="snes_div" package="MY_SMD_CRYSTAL2" value="17.734M"/>
<element name="X60" library="snes_div" package="MY_SMD_CRYSTAL2" value="21.477M"/>
<element name="C1" library="snescart" package="Z0805" value="100n"/>
<element name="C2" library="snescart" package="Z0805" value="100n"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="S-RGB Pin9 out"/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="X1 out"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="50/60 in"/>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="Vcc"/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="GND"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="74HCU04" pad="7"/>
<contactref element="74*00" pad="7"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="74HCU04" pad="14"/>
<contactref element="74*00" pad="14"/>
<contactref element="74*00" pad="13"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="74HCU04" pad="1"/>
<contactref element="X50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="74HCU04" pad="3"/>
<contactref element="X50" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="74HCU04" pad="13"/>
<contactref element="X60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="74HCU04" pad="11"/>
<contactref element="X60" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="74*00" pad="10"/>
<contactref element="74*00" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="74*00" pad="9"/>
<contactref element="74*00" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="74*00" pad="11"/>
<contactref element="74*00" pad="1"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="74*00" pad="8"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="74HCU04" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="74HCU04" pad="4"/>
<contactref element="74HCU04" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="74HCU04" pad="6"/>
<contactref element="74*00" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="74*00" pad="2"/>
<contactref element="74HCU04" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="74HCU04" pad="10"/>
<contactref element="74HCU04" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="74HCU04" pad="12"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="74*00" pad="4"/>
<contactref element="74*00" pad="12"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
