<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="33.655" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.29" y1="0.635" x2="34.29" y2="22.225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="33.655" y1="22.86" x2="0.635" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.225" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="22.225" x2="0.635" y2="22.86" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="33.655" y1="22.86" x2="34.29" y2="22.225" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="34.29" y1="0.635" x2="33.655" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>SEGMENT-SWITCHER 2 v1.1
B ALLEN 2015</text>
<text>VDD</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<text>IRQ</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="BrentBlueAllen">
<packages>
<package name="R0603">
</package>
<package name="7SEGMENT2DIG-TH-056">
</package>
<package name="QSOP-24">
</package>
<package name="C0603">
</package>
<package name="TACT-PTS810">
<description>&lt;b&gt;PTS810 SJK 250 SMTR LFS Tactile Switch&lt;/b&gt; - C&amp;K Components&lt;br&gt;
&lt;a href="http://www.mouser.com/ProductDetail/CK-Components/PTS810-SJK-250-SMTR-LFS/?qs=sGAEpiMZZMsgGjVA3toVBAOa31dqKfOfwsgK65m7Kro%3d"&gt;Mouser&lt;/a&gt;
&lt;ul&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Contact Form:&lt;/b&gt; SPST&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Switch Function:&lt;/b&gt; OFF - (ON)&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Current Rating:&lt;/b&gt; 50 mA&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Voltage Rating (DC):&lt;/b&gt; 16 V&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Voltage Rating (AC):&lt;/b&gt; 250 V&lt;/li&gt;
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Stem Height:&lt;/b&gt; 2.5 mm
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Travel:&lt;/b&gt; 0.15 mm
	&lt;li&gt;&lt;b&gt;Operating Force:&lt;/b&gt; 2.6 N&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="HEADER-1X5-M-V-TH">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C2" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="BrentBlueAllen" package="7SEGMENT2DIG-TH-056" value="7SEGMENT-2DIG-0.56&quot;0.56&quot;"/>
<element name="R1" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="BrentBlueAllen" package="QSOP-24" value="AS1115-BSST">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="BrentBlueAllen" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="BrentBlueAllen" package="C0603" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW2" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW3" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW4" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW5" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW6" library="BrentBlueAllen" package="TACT-PTS810" value="TACT_SWITCHPTS180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="BrentBlueAllen" package="HEADER-1X5-M-V-TH" value="HEADER-1X5TH"/>
</elements>
<signals>
<signal name="A">
<contactref element="D1" pad="16"/>
<contactref element="D1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW4" pad="1"/>
<contactref element="SW4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="D1" pad="15"/>
<contactref element="D1" pad="10"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="SW2" pad="4"/>
<contactref element="SW2" pad="3"/>
<contactref element="SW5" pad="1"/>
<contactref element="SW5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="F">
<contactref element="D1" pad="12"/>
<contactref element="D1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="G">
<contactref element="D1" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="E">
<contactref element="D1" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="2CATH">
<contactref element="D1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="1CATH">
<contactref element="D1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D">
<contactref element="D1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="C">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="SW3" pad="4"/>
<contactref element="SW3" pad="3"/>
<contactref element="SW6" pad="1"/>
<contactref element="SW6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IRQ">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="DP">
<contactref element="D1" pad="4"/>
<contactref element="D1" pad="9"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="KEYA">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="SW2" pad="1"/>
<contactref element="SW2" pad="2"/>
<contactref element="SW3" pad="1"/>
<contactref element="SW3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="KEYB">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="SW4" pad="4"/>
<contactref element="SW4" pad="3"/>
<contactref element="SW5" pad="4"/>
<contactref element="SW5" pad="3"/>
<contactref element="SW6" pad="4"/>
<contactref element="SW6" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
