<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="50.8" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="25.4" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0.3175" width="0" layer="20"/>
<text>DevilTech 150 PSI Sensor</text>
<text>Macedon Engineering</text>
<hole x="4.445" y="4.445" drill="3.2"/>
<hole x="46.355" y="4.445" drill="3.2"/>
<hole x="46.355" y="20.955" drill="3.2"/>
<text>+</text>
<text>S</text>
<text>G</text>
<text>REV A</text>
<text>G</text>
<text>+</text>
<text>S</text>
<text>C1</text>
<text>10uF</text>
<text>1</text>
<hole x="4.445" y="20.955" drill="3.2"/>
<text>25PSI/VOLT</text>
<text>25PSI/VOLT</text>
</plain>
<libraries>
<library name="analog-devices">
<description>&lt;b&gt;Analog Devices Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
<package name="V234/12">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type V234, grid 12.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-030X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 3 x 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyPartsII">
<packages>
<package name="TBP-DIP-4">
</package>
<package name="CAP-US-5MM-POLARIZED">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC2" library="analog-devices" package="DIL08" value="AD623N">
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K4402"/>
<attribute name="MPN" value="AD623ANZ"/>
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9603700"/>
</element>
<element name="JP1" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value=""/>
<element name="R1" library="adafruit" package="V234/12" value="768"/>
<element name="C2" library="adafruit" package="C025-030X050" value=".01uF"/>
<element name="IC1" library="MyPartsII" package="TBP-DIP-4" value="TBPDANN150GUCV">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="MyPartsII" package="CAP-US-5MM-POLARIZED" value="10UF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$3"/>
<contactref element="IC1" pad="P$3"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
