<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.73" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.73" y1="0" x2="31.73" y2="16.815" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.73" y1="16.815" x2="0" y2="16.815" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.815" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="3.175" y="13.335" drill="3.2"/>
<hole x="28.575" y="3.175" drill="3.2"/>
<text>5v</text>
<text>PTT</text>
<text>Gnd</text>
<text>Tx</text>
<text>Rx</text>
<text>Ant</text>
</plain>
<libraries>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="relay">
<description>&lt;b&gt;Relays&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Eichhoff
&lt;li&gt;Finder
&lt;li&gt;Fujitsu
&lt;li&gt;HAMLIN
&lt;li&gt;OMRON
&lt;li&gt;Matsushita
&lt;li&gt;NAiS
&lt;li&gt;Siemens
&lt;li&gt;Schrack
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="G5V1">
<description>&lt;b&gt;RELAY&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1 x switch, 0.5 A/125 V AC, 1 A/24 V DC , Omron</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<description>&lt;b&gt;Small Signal Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Packages from :&lt;br&gt;
www.infineon.com; &lt;br&gt;
www.semiconductors.com;&lt;br&gt;
www.irf.com&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT54E">
<description>&lt;b&gt;SOT-54&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="J502-ND-142-0711-821/826">
<description>&lt;b&gt;SMA 50 Ohm&lt;/b&gt; Board Thickness &lt;b&gt;0.062&lt;/b&gt; Inch, End Launch Jack Receptacle&lt;p&gt;
Johnson Components&lt;br&gt;
Source: www.johnsoncomponents.com .. J502-ND.pdf</description>
</package>
<package name="BU-SMA-V">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 112-3794</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="Transmitter"/>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="relay" package="G5V1" value="G5V1">
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M6377"/>
<attribute name="MPN" value="G5V-1-DC24"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9949593"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="SOT54E" value="BS170">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="Antenna">
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="BU-SMA-V" value="Antenna">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="J502-ND-142-0711-821/826" value="Receiver">
<attribute name="OC_NEWARK" value="16F3627"/>
<attribute name="MPN" value="142-0711-821"/>
<attribute name="MF" value="JOHNSON COMPONENTS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1019328"/>
</element>
<element name="X4" library="con-coax" package="BU-SMA-V" value="Receiver">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="G@1"/>
<contactref element="X1" pad="G@2"/>
<contactref element="X1" pad="G@3"/>
<contactref element="X1" pad="G@4"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="3"/>
<contactref element="X4" pad="4"/>
<contactref element="X4" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="G@1"/>
<contactref element="X3" pad="G@2"/>
<contactref element="X3" pad="G@3"/>
<contactref element="X3" pad="G@4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X3" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q1" pad="G"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
