<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50.8" y1="28.575" x2="-60.96" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-60.96" y1="-28.575" x2="50.8" y2="-28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="-28.575" x2="50.8" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-60.96" y1="-28.575" x2="-60.96" y2="28.575" width="0" layer="20"/>
<text>Copyright (C) 2015 Herbert Pötzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
<text>MicroZed
Beta Test
V0.16</text>
<text>HIGH SPEED IO</text>
<hole x="-27.305" y="20.955" drill="1.2"/>
<hole x="-24.765" y="20.955" drill="1.2"/>
<hole x="24.765" y="20.955" drill="1.2"/>
<hole x="27.305" y="20.955" drill="1.2"/>
<hole x="-27.305" y="-20.955" drill="1.2"/>
<hole x="-24.765" y="-20.955" drill="1.2"/>
<hole x="24.765" y="-20.955" drill="1.2"/>
<hole x="27.305" y="-20.955" drill="1.2"/>
<text>0</text>
<text>V0.16
R1.00</text>
<text>MicroZed
Beta Test
V0.16</text>
<text>Copyright (C) 2015 Herbert Pötzl
Licensed under CERN OHL v.1.2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="microzed">
<packages>
<package name="µZ-NOHOLES">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X06M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ohw-logo">
<packages>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fx10">
<packages>
<package name="FX10A-100S/10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="PCIe">
<packages>
<package name="PCIE-36">
<description>PCIE-36 way socket</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pincon">
<packages>
<package name="1X02M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="1X03M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="2X02">
</package>
</packages>
</library>
<library name="df12">
<packages>
<package name="DF12(XX)-20DP-0.5V">
</package>
</packages>
</library>
<library name="iCE40">
<packages>
<package name="QFN-32">
<description>&lt;h3&gt;QFN 32-Pin package w/ Thermal Pad&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note: Unproven!&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Note&lt;/b&gt; that this package has two "phantom" pad in the middle of it, i.e. a pads whose size is 0.00x0.00 mm, and who are named as NC (not connected).  This avoids us from having two different ERP symbols.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Copied from SparkFun-DigitalIC.lbr&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="flash">
<packages>
<package name="SOIC127P600X175-8N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="microchip-exp">
<description>Microchip, missing devices</description>
<packages>
<package name="QFN50P400X400X80-25N">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinpad">
<description>Generated from &lt;b&gt;csp25.brd&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="1.2/0.6">
</package>
</packages>
</library>
<library name="generic-rcl">
<packages>
<package name="0603-A">
</package>
<package name="0402-B">
</package>
<package name="0805-A">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ldo">
<packages>
<package name="DFN100X150X50-6N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ZED1" library="microzed" package="µZ-NOHOLES" value="µZ-FCI-NOHOLES"/>
<element name="LOGO1" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
<element name="X-EAST" library="fx10" package="FX10A-100S/10" value="FX10-100/10S"/>
<element name="X-WEST" library="fx10" package="FX10A-100S/10" value="FX10-100/10S"/>
<element name="PCIE-NORTH" library="PCIe" package="PCIE-36" value="PCIE-36SOCKET">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PCIE-SOUTH" library="PCIe" package="PCIE-36" value="PCIE-36SOCKET">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR-NW" library="pincon" package="2X02" value="PINHD-2X02_2.54">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR-NE" library="pincon" package="2X02" value="PINHD-2X02_2.54">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR-SE" library="pincon" package="2X02" value="PINHD-2X02_2.54">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PWR-SW" library="pincon" package="2X02" value="PINHD-2X02_2.54">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PB-NW" library="df12" package="DF12(XX)-20DP-0.5V" value="DF12(XX)-20DP-0.5V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PB-SE" library="df12" package="DF12(XX)-20DP-0.5V" value="DF12(XX)-20DP-0.5V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="iCE40" package="QFN-32" value="ICE40_LP384-SG32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="flash" package="SOIC127P600X175-8N" value="SST25VF020B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="microchip-exp" package="QFN50P400X400X80-25N" value="MCP23018QFN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HDR-SW" library="pinhead-2" package="2X06M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HDR-NW" library="pinhead-2" package="2X06M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HDR-SE" library="pinhead-2" package="2X06M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HDR-NE" library="pinhead-2" package="2X06M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="iCE40" package="QFN-32" value="ICE40_LP384-SG32">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U5" library="flash" package="SOIC127P600X175-8N" value="SST25VF020B">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U7" library="microchip-exp" package="QFN50P400X400X80-25N" value="MCP23018QFN">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MP-SE" library="pincon" package="1X03M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP-NE" library="pincon" package="1X03M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP-NW" library="pincon" package="1X02M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MP-SW" library="pincon" package="1X02M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPI-W" library="pincon" package="1X03M" value="PINHD-2X02_2.00">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$2" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$11" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$14" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$15" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$16" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$17" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$18" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$19" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$20" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$21" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="U$22" library="pinpad" package="1.2/0.6" value="PINPAD1.27MM"/>
<element name="SPI-E" library="pincon" package="1X03M" value="PINHD-2X02_2.00">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="M-LVDS" library="pincon" package="1X02M" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5'" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6'" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7'" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8'" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U4" library="ldo" package="DFN100X150X50-6N" value="LD6806F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U8" library="ldo" package="DFN100X150X50-6N" value="LD6806F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="generic-rcl" package="0402-B" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9'" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10'" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11'" library="generic-rcl" package="0805-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12'" library="generic-rcl" package="0603-A" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LOGO2" library="ohw-logo" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value="OSHW_LOGO_FILLX0100-NT"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="ZED1" pad="33"/>
<contactref element="ZED1" pad="51"/>
<contactref element="ZED1" pad="95"/>
<contactref element="ZED1" pad="72"/>
<contactref element="ZED1" pad="22"/>
<contactref element="ZED1" pad="16"/>
<contactref element="ZED1" pad="86"/>
<contactref element="ZED1" pad="15"/>
<contactref element="ZED1" pad="96"/>
<contactref element="ZED1" pad="34"/>
<contactref element="ZED1" pad="77"/>
<contactref element="ZED1" pad="46"/>
<contactref element="ZED1" pad="28"/>
<contactref element="ZED1" pad="71"/>
<contactref element="ZED1" pad="52"/>
<contactref element="ZED1" pad="85"/>
<contactref element="ZED1" pad="66"/>
<contactref element="ZED1" pad="40"/>
<contactref element="ZED1" pad="27"/>
<contactref element="ZED1" pad="65"/>
<contactref element="ZED1" pad="21"/>
<contactref element="ZED1" pad="45"/>
<contactref element="ZED1" pad="39"/>
<contactref element="ZED1" pad="115"/>
<contactref element="ZED1" pad="116"/>
<contactref element="ZED1" pad="121"/>
<contactref element="ZED1" pad="122"/>
<contactref element="ZED1" pad="127"/>
<contactref element="ZED1" pad="128"/>
<contactref element="ZED1" pad="133"/>
<contactref element="ZED1" pad="134"/>
<contactref element="ZED1" pad="139"/>
<contactref element="ZED1" pad="140"/>
<contactref element="ZED1" pad="145"/>
<contactref element="ZED1" pad="146"/>
<contactref element="ZED1" pad="151"/>
<contactref element="ZED1" pad="152"/>
<contactref element="ZED1" pad="165"/>
<contactref element="ZED1" pad="166"/>
<contactref element="ZED1" pad="171"/>
<contactref element="ZED1" pad="172"/>
<contactref element="ZED1" pad="177"/>
<contactref element="ZED1" pad="185"/>
<contactref element="ZED1" pad="186"/>
<contactref element="ZED1" pad="191"/>
<contactref element="ZED1" pad="192"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G1"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G3"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G5"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G7"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G9"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G2"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G4"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G6"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G8"/>
<contactref element="X-EAST" pad="G10"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G1"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G3"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G5"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G7"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G9"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G2"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G4"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G6"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G8"/>
<contactref element="X-WEST" pad="G10"/>
<contactref element="X-WEST" pad="5"/>
<contactref element="X-WEST" pad="20"/>
<contactref element="X-WEST" pad="82"/>
<contactref element="X-WEST" pad="23"/>
<contactref element="X-WEST" pad="77"/>
<contactref element="X-EAST" pad="20"/>
<contactref element="X-EAST" pad="5"/>
<contactref element="X-EAST" pad="23"/>
<contactref element="X-EAST" pad="77"/>
<contactref element="X-EAST" pad="82"/>
<contactref element="X-WEST" pad="71"/>
<contactref element="X-WEST" pad="29"/>
<contactref element="X-WEST" pad="26"/>
<contactref element="X-WEST" pad="76"/>
<contactref element="X-EAST" pad="71"/>
<contactref element="X-EAST" pad="76"/>
<contactref element="X-EAST" pad="26"/>
<contactref element="X-EAST" pad="29"/>
<contactref element="X-EAST" pad="32"/>
<contactref element="X-EAST" pad="58"/>
<contactref element="X-EAST" pad="44"/>
<contactref element="X-EAST" pad="52"/>
<contactref element="X-EAST" pad="50"/>
<contactref element="X-EAST" pad="38"/>
<contactref element="X-EAST" pad="70"/>
<contactref element="X-EAST" pad="64"/>
<contactref element="X-EAST" pad="57"/>
<contactref element="X-EAST" pad="69"/>
<contactref element="X-EAST" pad="63"/>
<contactref element="X-EAST" pad="51"/>
<contactref element="X-EAST" pad="43"/>
<contactref element="X-EAST" pad="31"/>
<contactref element="X-EAST" pad="49"/>
<contactref element="X-EAST" pad="37"/>
<contactref element="X-WEST" pad="50"/>
<contactref element="X-WEST" pad="64"/>
<contactref element="X-WEST" pad="38"/>
<contactref element="X-WEST" pad="70"/>
<contactref element="X-WEST" pad="32"/>
<contactref element="X-WEST" pad="58"/>
<contactref element="X-WEST" pad="44"/>
<contactref element="X-WEST" pad="52"/>
<contactref element="X-WEST" pad="51"/>
<contactref element="X-WEST" pad="57"/>
<contactref element="X-WEST" pad="69"/>
<contactref element="X-WEST" pad="63"/>
<contactref element="X-WEST" pad="43"/>
<contactref element="X-WEST" pad="31"/>
<contactref element="X-WEST" pad="49"/>
<contactref element="X-WEST" pad="37"/>
<contactref element="PB-NW" pad="8"/>
<contactref element="PB-NW" pad="14"/>
<contactref element="PB-NW" pad="5"/>
<contactref element="PB-NW" pad="17"/>
<contactref element="PB-NW" pad="9"/>
<contactref element="PB-SE" pad="8"/>
<contactref element="PB-SE" pad="14"/>
<contactref element="PB-SE" pad="17"/>
<contactref element="PB-SE" pad="9"/>
<contactref element="PB-SE" pad="5"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="21"/>
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="EP"/>
<contactref element="U6" pad="EP"/>
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B18"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B15"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A7"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A18"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A4"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A12"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A15"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A10"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A1"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B18"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B15"/>
<contactref element="U3" pad="23"/>
<contactref element="U7" pad="23"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U$20" pad="1"/>
<contactref element="U$17" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C6'" pad="2"/>
<contactref element="C5'" pad="2"/>
<contactref element="C8'" pad="2"/>
<contactref element="C7'" pad="2"/>
<contactref element="MP-NE" pad="1"/>
<contactref element="MP-NE" pad="3"/>
<contactref element="MP-SW" pad="1"/>
<contactref element="MP-SW" pad="2"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C10'" pad="2"/>
<contactref element="C9'" pad="2"/>
<contactref element="C12'" pad="2"/>
<contactref element="C11'" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JX1_00_P">
<contactref element="ZED1" pad="11"/>
<contactref element="X-EAST" pad="25"/>
</signal>
<signal name="JX1_00_N">
<contactref element="ZED1" pad="13"/>
<contactref element="X-EAST" pad="27"/>
</signal>
<signal name="JX1_01_P">
<contactref element="ZED1" pad="12"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="JX1_01_N">
<contactref element="ZED1" pad="14"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="8"/>
</signal>
<signal name="JX1_02_P">
<contactref element="ZED1" pad="17"/>
<contactref element="X-EAST" pad="22"/>
</signal>
<signal name="JX1_02_N">
<contactref element="ZED1" pad="19"/>
<contactref element="X-EAST" pad="24"/>
</signal>
<signal name="JX1_03_N">
<contactref element="ZED1" pad="20"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="10"/>
</signal>
<signal name="JX1_03_P">
<contactref element="ZED1" pad="18"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="JX2_08_N">
<contactref element="ZED1" pad="143"/>
<contactref element="X-EAST" pad="59"/>
</signal>
<signal name="JX2_08_P">
<contactref element="ZED1" pad="141"/>
<contactref element="X-EAST" pad="61"/>
</signal>
<signal name="JX2_01_P">
<contactref element="ZED1" pad="118"/>
<contactref element="X-EAST" pad="75"/>
</signal>
<signal name="JX2_01_N">
<contactref element="ZED1" pad="120"/>
<contactref element="X-EAST" pad="73"/>
</signal>
<signal name="JX2_00_P">
<contactref element="ZED1" pad="117"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="JX2_00_N">
<contactref element="ZED1" pad="119"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="6"/>
</signal>
<signal name="JX2_03_P">
<contactref element="ZED1" pad="124"/>
<contactref element="X-EAST" pad="80"/>
</signal>
<signal name="JX2_03_N">
<contactref element="ZED1" pad="126"/>
<contactref element="X-EAST" pad="78"/>
</signal>
<signal name="VCC_A">
</signal>
<signal name="VCC_B0">
</signal>
<signal name="VCC_B1">
</signal>
<signal name="JX2_21_P">
<contactref element="ZED1" pad="182"/>
<contactref element="X-WEST" pad="24"/>
</signal>
<signal name="JX2_23_P">
<contactref element="ZED1" pad="188"/>
<contactref element="X-WEST" pad="27"/>
</signal>
<signal name="BANK13_02_P">
<contactref element="ZED1" pad="91"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="BANK13_02_N">
<contactref element="ZED1" pad="93"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="BANK13_03_P">
<contactref element="ZED1" pad="92"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="BANK13_03_N">
<contactref element="ZED1" pad="94"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="BANK13_04_P">
<contactref element="ZED1" pad="193"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="BANK13_04_N">
<contactref element="ZED1" pad="195"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="BANK13_06_P">
<contactref element="ZED1" pad="197"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A9"/>
</signal>
<signal name="BANK13_06_N">
<contactref element="ZED1" pad="199"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="BANK13_00_P">
<contactref element="ZED1" pad="87"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A13"/>
</signal>
<signal name="BANK13_00_N">
<contactref element="ZED1" pad="89"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A14"/>
</signal>
<signal name="BANK13_01_P">
<contactref element="ZED1" pad="88"/>
<contactref element="M-LVDS" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BANK13_01_N">
<contactref element="ZED1" pad="90"/>
<contactref element="M-LVDS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JX2_21_N">
<contactref element="ZED1" pad="184"/>
<contactref element="X-WEST" pad="22"/>
</signal>
<signal name="JX2_23_N">
<contactref element="ZED1" pad="190"/>
<contactref element="X-WEST" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$127">
</signal>
<signal name="N$128">
</signal>
<signal name="N$129">
</signal>
<signal name="N$130">
</signal>
<signal name="N$131">
</signal>
<signal name="N$125">
</signal>
<signal name="VSS2">
</signal>
<signal name="VDD2">
</signal>
<signal name="VSS3">
</signal>
<signal name="VDD3">
</signal>
<signal name="VDD5">
</signal>
<signal name="VSS5">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$148">
</signal>
<signal name="N$149">
</signal>
<signal name="N$184">
</signal>
<signal name="N$185">
</signal>
<signal name="N$186">
</signal>
<signal name="VCC_A1">
</signal>
<signal name="VCC_B2">
</signal>
<signal name="VCC_B3">
</signal>
<signal name="N$187">
</signal>
<signal name="N$188">
</signal>
<signal name="N$189">
</signal>
<signal name="N$190">
</signal>
<signal name="N$191">
</signal>
<signal name="N$192">
</signal>
<signal name="VSS1">
</signal>
<signal name="VDD1">
</signal>
<signal name="VSS4">
</signal>
<signal name="VDD4">
</signal>
<signal name="VDD6">
</signal>
<signal name="VSS6">
</signal>
<signal name="N$193">
</signal>
<signal name="N$194">
</signal>
<signal name="JX2_11_N">
<contactref element="ZED1" pad="150"/>
<contactref element="X-EAST" pad="54"/>
</signal>
<signal name="JX2_11_P">
<contactref element="ZED1" pad="148"/>
<contactref element="X-EAST" pad="56"/>
</signal>
<signal name="JX2_04_N">
<contactref element="ZED1" pad="131"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JX2_04_P">
<contactref element="ZED1" pad="129"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="JX2_06_N">
<contactref element="ZED1" pad="137"/>
<contactref element="X-EAST" pad="65"/>
</signal>
<signal name="JX2_06_P">
<contactref element="ZED1" pad="135"/>
<contactref element="X-EAST" pad="67"/>
</signal>
<signal name="JX1_11_N">
<contactref element="ZED1" pad="44"/>
<contactref element="X-EAST" pad="47"/>
</signal>
<signal name="JX1_11_P">
<contactref element="ZED1" pad="42"/>
<contactref element="X-EAST" pad="45"/>
</signal>
<signal name="JX1_12_N">
<contactref element="ZED1" pad="49"/>
<contactref element="X-WEST" pad="56"/>
</signal>
<signal name="JX1_12_P">
<contactref element="ZED1" pad="47"/>
<contactref element="X-WEST" pad="54"/>
</signal>
<signal name="JX1_10_N">
<contactref element="ZED1" pad="43"/>
<contactref element="X-EAST" pad="48"/>
</signal>
<signal name="JX1_10_P">
<contactref element="ZED1" pad="41"/>
<contactref element="X-EAST" pad="46"/>
</signal>
<signal name="JX2_07_N">
<contactref element="ZED1" pad="138"/>
<contactref element="X-EAST" pad="66"/>
</signal>
<signal name="JX2_07_P">
<contactref element="ZED1" pad="136"/>
<contactref element="X-EAST" pad="68"/>
</signal>
<signal name="JX2_05_N">
<contactref element="ZED1" pad="132"/>
<contactref element="X-EAST" pad="72"/>
</signal>
<signal name="JX2_05_P">
<contactref element="ZED1" pad="130"/>
<contactref element="X-EAST" pad="74"/>
</signal>
<signal name="JX2_13_N">
<contactref element="ZED1" pad="156"/>
<contactref element="X-WEST" pad="46"/>
</signal>
<signal name="JX2_13_P">
<contactref element="ZED1" pad="154"/>
<contactref element="X-WEST" pad="48"/>
</signal>
<signal name="JX2_09_N">
<contactref element="ZED1" pad="144"/>
<contactref element="X-EAST" pad="60"/>
</signal>
<signal name="JX2_09_P">
<contactref element="ZED1" pad="142"/>
<contactref element="X-EAST" pad="62"/>
</signal>
<signal name="JX1_13_N">
<contactref element="ZED1" pad="50"/>
<contactref element="X-WEST" pad="55"/>
</signal>
<signal name="JX1_13_P">
<contactref element="ZED1" pad="48"/>
<contactref element="X-WEST" pad="53"/>
</signal>
<signal name="JX1_09_N">
<contactref element="ZED1" pad="38"/>
<contactref element="X-EAST" pad="41"/>
</signal>
<signal name="JX1_09_P">
<contactref element="ZED1" pad="36"/>
<contactref element="X-EAST" pad="39"/>
</signal>
<signal name="JX2_02_N">
<contactref element="ZED1" pad="125"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="JX1_23_N">
<contactref element="ZED1" pad="84"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A9"/>
</signal>
<signal name="JX1_23_P">
<contactref element="ZED1" pad="82"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A8"/>
</signal>
<signal name="JX1_07_N">
<contactref element="ZED1" pad="32"/>
<contactref element="X-EAST" pad="35"/>
</signal>
<signal name="JX1_07_P">
<contactref element="ZED1" pad="30"/>
<contactref element="X-EAST" pad="33"/>
</signal>
<signal name="JX1_04_N">
<contactref element="ZED1" pad="25"/>
<contactref element="X-EAST" pad="30"/>
</signal>
<signal name="JX1_04_P">
<contactref element="ZED1" pad="23"/>
<contactref element="X-EAST" pad="28"/>
</signal>
<signal name="JX1_14_N">
<contactref element="ZED1" pad="55"/>
<contactref element="X-WEST" pad="62"/>
</signal>
<signal name="JX2_15_P">
<contactref element="ZED1" pad="162"/>
<contactref element="X-WEST" pad="42"/>
</signal>
<signal name="JX2_15_N">
<contactref element="ZED1" pad="164"/>
<contactref element="X-WEST" pad="40"/>
</signal>
<signal name="JX1_06_N">
<contactref element="ZED1" pad="31"/>
<contactref element="X-EAST" pad="36"/>
</signal>
<signal name="JX1_06_P">
<contactref element="ZED1" pad="29"/>
<contactref element="X-EAST" pad="34"/>
</signal>
<signal name="JX2_10_N">
<contactref element="ZED1" pad="149"/>
<contactref element="X-EAST" pad="53"/>
</signal>
<signal name="JX2_10_P">
<contactref element="ZED1" pad="147"/>
<contactref element="X-EAST" pad="55"/>
</signal>
<signal name="JX2_12_N">
<contactref element="ZED1" pad="155"/>
<contactref element="X-WEST" pad="45"/>
</signal>
<signal name="JX2_12_P">
<contactref element="ZED1" pad="153"/>
<contactref element="X-WEST" pad="47"/>
</signal>
<signal name="JX2_20_N">
<contactref element="ZED1" pad="183"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A16"/>
</signal>
<signal name="JX2_20_P">
<contactref element="ZED1" pad="181"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A17"/>
</signal>
<signal name="JX1_16_N">
<contactref element="ZED1" pad="63"/>
<contactref element="X-WEST" pad="68"/>
</signal>
<signal name="JX1_16_P">
<contactref element="ZED1" pad="61"/>
<contactref element="X-WEST" pad="66"/>
</signal>
<signal name="JX2_18_N">
<contactref element="ZED1" pad="175"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B17"/>
</signal>
<signal name="JX2_18_P">
<contactref element="ZED1" pad="173"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B16"/>
</signal>
<signal name="JX2_19_N">
<contactref element="ZED1" pad="176"/>
<contactref element="X-WEST" pad="28"/>
</signal>
<signal name="JX2_19_P">
<contactref element="ZED1" pad="174"/>
<contactref element="X-WEST" pad="30"/>
</signal>
<signal name="JX2_17_N">
<contactref element="ZED1" pad="170"/>
<contactref element="X-WEST" pad="34"/>
</signal>
<signal name="JX2_17_P">
<contactref element="ZED1" pad="168"/>
<contactref element="X-WEST" pad="36"/>
</signal>
<signal name="JX1_18_N">
<contactref element="ZED1" pad="69"/>
<contactref element="X-WEST" pad="74"/>
</signal>
<signal name="JX1_18_P">
<contactref element="ZED1" pad="67"/>
<contactref element="X-WEST" pad="72"/>
</signal>
<signal name="JX2_16_N">
<contactref element="ZED1" pad="169"/>
<contactref element="X-WEST" pad="33"/>
</signal>
<signal name="JX2_16_P">
<contactref element="ZED1" pad="167"/>
<contactref element="X-WEST" pad="35"/>
</signal>
<signal name="JX1_19_N">
<contactref element="ZED1" pad="70"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="JX1_19_P">
<contactref element="ZED1" pad="68"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="JX1_17_N">
<contactref element="ZED1" pad="64"/>
<contactref element="X-WEST" pad="67"/>
</signal>
<signal name="JX1_17_P">
<contactref element="ZED1" pad="62"/>
<contactref element="X-WEST" pad="65"/>
</signal>
<signal name="VIN_HDR_N">
<contactref element="ZED1" pad="57"/>
<contactref element="ZED1" pad="60"/>
<contactref element="ZED1" pad="59"/>
<contactref element="ZED1" pad="58"/>
<contactref element="U$19" pad="1"/>
<contactref element="C10'" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C9'" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCCO_13">
<contactref element="ZED1" pad="198"/>
</signal>
<signal name="W_SDA">
<contactref element="X-WEST" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="W_SCL">
<contactref element="X-WEST" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="W_I2C_V">
<contactref element="X-WEST" pad="11"/>
<contactref element="X-WEST" pad="13"/>
<contactref element="PWR-SW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N_SCL">
<contactref element="X-EAST" pad="1"/>
<contactref element="U6" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N_SDA">
<contactref element="X-EAST" pad="3"/>
<contactref element="U6" pad="26"/>
</signal>
<signal name="N_SDI">
<contactref element="X-EAST" pad="6"/>
<contactref element="U6" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N_SDO">
<contactref element="X-EAST" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N_SCK">
<contactref element="X-EAST" pad="2"/>
<contactref element="U6" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N_I2C_V">
<contactref element="X-EAST" pad="7"/>
<contactref element="X-EAST" pad="9"/>
<contactref element="PWR-NE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S_VW_OV">
<contactref element="X-EAST" pad="99"/>
<contactref element="PB-SE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S_VS_OV">
<contactref element="X-EAST" pad="97"/>
<contactref element="PB-SE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S_VE_OV">
<contactref element="X-EAST" pad="95"/>
<contactref element="PB-SE" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S_VW_UV">
<contactref element="X-EAST" pad="89"/>
<contactref element="PB-SE" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S_VS_UV">
<contactref element="X-EAST" pad="87"/>
<contactref element="PB-SE" pad="18"/>
</signal>
<signal name="S_VE_UV">
<contactref element="X-EAST" pad="85"/>
<contactref element="PB-SE" pad="20"/>
</signal>
<signal name="S_VW_CV">
<contactref element="X-EAST" pad="100"/>
<contactref element="PB-SE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S_VS_CV">
<contactref element="X-EAST" pad="98"/>
<contactref element="PB-SE" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S_VE_CV">
<contactref element="X-EAST" pad="96"/>
<contactref element="PB-SE" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S_CHK_V">
<contactref element="X-EAST" pad="92"/>
<contactref element="X-EAST" pad="94"/>
<contactref element="PB-SE" pad="19"/>
</signal>
<signal name="E_VE_UV">
<contactref element="X-EAST" pad="91"/>
<contactref element="PB-SE" pad="12"/>
</signal>
<signal name="E_VE">
<contactref element="X-EAST" pad="84"/>
<contactref element="X-EAST" pad="86"/>
<contactref element="X-EAST" pad="88"/>
<contactref element="X-EAST" pad="79"/>
<contactref element="X-EAST" pad="81"/>
<contactref element="X-EAST" pad="83"/>
<contactref element="PWR-SE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E_VE_OV">
<contactref element="X-EAST" pad="93"/>
<contactref element="PB-SE" pad="10"/>
</signal>
<signal name="E_VE_CV">
<contactref element="X-EAST" pad="90"/>
<contactref element="PB-SE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N_SPI_V">
<contactref element="X-EAST" pad="8"/>
<contactref element="X-EAST" pad="10"/>
<contactref element="PWR-NE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="E_SCL">
<contactref element="X-EAST" pad="15"/>
<contactref element="U6" pad="19"/>
</signal>
<signal name="E_SDA">
<contactref element="X-EAST" pad="17"/>
<contactref element="U6" pad="18"/>
</signal>
<signal name="E_SDI_V">
<contactref element="X-EAST" pad="19"/>
<contactref element="X-EAST" pad="21"/>
<contactref element="PWR-NE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="E_I2C_V">
<contactref element="X-EAST" pad="11"/>
<contactref element="X-EAST" pad="13"/>
<contactref element="PWR-NE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="E_SCK">
<contactref element="X-EAST" pad="12"/>
<contactref element="U6" pad="29"/>
</signal>
<signal name="E_EN">
<contactref element="X-EAST" pad="14"/>
<contactref element="U6" pad="23"/>
</signal>
<signal name="E_SDI">
<contactref element="X-EAST" pad="16"/>
<contactref element="U6" pad="22"/>
</signal>
<signal name="E_SDO">
<contactref element="X-EAST" pad="18"/>
<contactref element="U6" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N_VE_OV">
<contactref element="X-WEST" pad="99"/>
<contactref element="PB-NW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N_VN_OV">
<contactref element="X-WEST" pad="97"/>
<contactref element="PB-NW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N_VW_OV">
<contactref element="X-WEST" pad="95"/>
<contactref element="PB-NW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N_VE_UV">
<contactref element="X-WEST" pad="89"/>
<contactref element="PB-NW" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N_VN_UV">
<contactref element="X-WEST" pad="87"/>
<contactref element="PB-NW" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N_VW_UV">
<contactref element="X-WEST" pad="85"/>
<contactref element="PB-NW" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N_VE_CV">
<contactref element="X-WEST" pad="100"/>
<contactref element="PB-NW" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N_VN_CV">
<contactref element="X-WEST" pad="98"/>
<contactref element="PB-NW" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N_VW_CV">
<contactref element="X-WEST" pad="96"/>
<contactref element="PB-NW" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N_CHK_V">
<contactref element="X-WEST" pad="92"/>
<contactref element="X-WEST" pad="94"/>
<contactref element="PB-NW" pad="19"/>
</signal>
<signal name="S_SDO">
<contactref element="X-WEST" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="31"/>
</signal>
<signal name="S_SCK">
<contactref element="X-WEST" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="32"/>
</signal>
<signal name="S_SCL">
<contactref element="X-WEST" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="W_VW_UV">
<contactref element="X-WEST" pad="91"/>
<contactref element="PB-NW" pad="12"/>
</signal>
<signal name="W_VW">
<contactref element="X-WEST" pad="79"/>
<contactref element="X-WEST" pad="81"/>
<contactref element="X-WEST" pad="83"/>
<contactref element="X-WEST" pad="84"/>
<contactref element="X-WEST" pad="86"/>
<contactref element="X-WEST" pad="88"/>
<contactref element="PWR-NW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="X-WEST" pad="12"/>
<contactref element="U2" pad="29"/>
</signal>
<signal name="S_SDA">
<contactref element="X-WEST" pad="3"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
</signal>
<signal name="S_SPI_V">
<contactref element="X-WEST" pad="8"/>
<contactref element="X-WEST" pad="10"/>
<contactref element="PWR-SW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S_I2C_V">
<contactref element="X-WEST" pad="7"/>
<contactref element="X-WEST" pad="9"/>
<contactref element="PWR-SW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S_SDI">
<contactref element="X-WEST" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="30"/>
</signal>
<signal name="W_VW_OV">
<contactref element="X-WEST" pad="93"/>
<contactref element="PB-NW" pad="10"/>
</signal>
<signal name="W_VW_CV">
<contactref element="X-WEST" pad="90"/>
<contactref element="PB-NW" pad="7"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="X-WEST" pad="18"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="X-WEST" pad="16"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="X-WEST" pad="14"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="JTAG_V">
<contactref element="X-WEST" pad="19"/>
<contactref element="X-WEST" pad="21"/>
<contactref element="PWR-SW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="ZED1" pad="7"/>
<contactref element="MP-NE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="JX1_14_P">
<contactref element="ZED1" pad="53"/>
<contactref element="X-WEST" pad="60"/>
</signal>
<signal name="JX2_02_P">
<contactref element="ZED1" pad="123"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="JX1_05_N">
<contactref element="ZED1" pad="26"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="12"/>
</signal>
<signal name="JX1_05_P">
<contactref element="ZED1" pad="24"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="JX1_15_N">
<contactref element="ZED1" pad="56"/>
<contactref element="X-WEST" pad="61"/>
</signal>
<signal name="JX1_15_P">
<contactref element="ZED1" pad="54"/>
<contactref element="X-WEST" pad="59"/>
</signal>
<signal name="JX1_20_P">
<contactref element="ZED1" pad="73"/>
<contactref element="X-WEST" pad="78"/>
</signal>
<signal name="JX1_20_N">
<contactref element="ZED1" pad="75"/>
<contactref element="X-WEST" pad="80"/>
</signal>
<signal name="JX1_21_P">
<contactref element="ZED1" pad="74"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A5"/>
</signal>
<signal name="JX1_21_N">
<contactref element="ZED1" pad="76"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A6"/>
</signal>
<signal name="JX1_22_P">
<contactref element="ZED1" pad="81"/>
<contactref element="X-WEST" pad="73"/>
</signal>
<signal name="JX1_22_N">
<contactref element="ZED1" pad="83"/>
<contactref element="X-WEST" pad="75"/>
</signal>
<signal name="JX2_22_P">
<contactref element="ZED1" pad="187"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A14"/>
</signal>
<signal name="JX2_22_N">
<contactref element="ZED1" pad="189"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A13"/>
</signal>
<signal name="JX2_14_N">
<contactref element="ZED1" pad="163"/>
<contactref element="X-WEST" pad="39"/>
</signal>
<signal name="JX2_14_P">
<contactref element="ZED1" pad="161"/>
<contactref element="X-WEST" pad="41"/>
</signal>
<signal name="JX1_08_P">
<contactref element="ZED1" pad="35"/>
<contactref element="X-EAST" pad="40"/>
</signal>
<signal name="JX1_08_N">
<contactref element="ZED1" pad="37"/>
<contactref element="X-EAST" pad="42"/>
</signal>
<signal name="BANK13_05_N">
<contactref element="ZED1" pad="196"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="BANK13_05_P">
<contactref element="ZED1" pad="194"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
<signal name="N$19">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$26">
</signal>
<signal name="N$27">
</signal>
<signal name="N$28">
</signal>
<signal name="N$29">
</signal>
<signal name="N$30">
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
<signal name="N$41">
</signal>
<signal name="N$42">
</signal>
<signal name="N$43">
</signal>
<signal name="N$44">
</signal>
<signal name="N$45">
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="ZED1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="ZED1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="ZED1" pad="113"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="ZED1" pad="114"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="ZED1" pad="200"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="ZED1" pad="97"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="ZED1" pad="99"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="ZED1" pad="98"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="ZED1" pad="100"/>
</signal>
<signal name="GND1">
</signal>
<signal name="N$56">
</signal>
<signal name="N$57">
</signal>
<signal name="N$58">
</signal>
<signal name="N$59">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$55">
</signal>
<signal name="N$60">
</signal>
<signal name="N$62">
</signal>
<signal name="N$63">
</signal>
<signal name="N$64">
</signal>
<signal name="N$65">
</signal>
<signal name="N$66">
</signal>
<signal name="N$67">
</signal>
<signal name="N$68">
</signal>
<signal name="N$69">
</signal>
<signal name="N$70">
</signal>
<signal name="N$71">
</signal>
<signal name="N$72">
</signal>
<signal name="N$73">
</signal>
<signal name="N$74">
</signal>
<signal name="N$75">
</signal>
<signal name="N$76">
</signal>
<signal name="N$77">
</signal>
<signal name="VCC_A2">
</signal>
<signal name="VCC_B4">
</signal>
<signal name="VCC_B5">
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$78">
</signal>
<signal name="N$79">
</signal>
<signal name="N$80">
</signal>
<signal name="N$81">
</signal>
<signal name="N$82">
</signal>
<signal name="VSS7">
</signal>
<signal name="VDD7">
</signal>
<signal name="VSS8">
</signal>
<signal name="VDD8">
</signal>
<signal name="VDD9">
</signal>
<signal name="VSS9">
</signal>
<signal name="N$83">
</signal>
<signal name="N$84">
</signal>
<signal name="N$85">
</signal>
<signal name="N$89">
</signal>
<signal name="N$90">
</signal>
<signal name="N$91">
</signal>
<signal name="N$92">
</signal>
<signal name="VCC_A3">
</signal>
<signal name="VCC_B6">
</signal>
<signal name="VCC_B7">
</signal>
<signal name="N$93">
</signal>
<signal name="N$94">
</signal>
<signal name="N$95">
</signal>
<signal name="N$96">
</signal>
<signal name="N$101">
</signal>
<signal name="N$102">
</signal>
<signal name="VSS10">
</signal>
<signal name="VDD10">
</signal>
<signal name="VSS11">
</signal>
<signal name="VDD11">
</signal>
<signal name="VDD12">
</signal>
<signal name="VSS12">
</signal>
<signal name="N$103">
</signal>
<signal name="N$104">
</signal>
<signal name="N13_P">
</signal>
<signal name="N13_N">
</signal>
<signal name="OUT39_N7">
</signal>
<signal name="OUT39_P7">
</signal>
<signal name="B_SDA">
<contactref element="PB-SE" pad="3"/>
<contactref element="U7" pad="10"/>
</signal>
<signal name="B_SCL">
<contactref element="PB-SE" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A_SCL">
<contactref element="PB-NW" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A_SDA">
<contactref element="PB-NW" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SS_S">
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK_S">
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SDI_S">
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDO_S">
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CRESET_S">
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CDONE_S">
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!HOLD!_S">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IOL_2B_S">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="HDR-SW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOL_2A_S">
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="HDR-SW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOL_4A_S">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="HDR-SW" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOL_4B_S">
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="HDR-SW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IOL_5B_S">
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="HDR-SW" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IOL_5A_S">
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="HDR-SW" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V12_NW">
<contactref element="U2" pad="25"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC_A4">
</signal>
<signal name="VCC_B8">
</signal>
<signal name="VCC_B9">
</signal>
<signal name="N$108">
</signal>
<signal name="N$109">
</signal>
<signal name="N$110">
</signal>
<signal name="N$111">
</signal>
<signal name="N$118">
</signal>
<signal name="N$119">
</signal>
<signal name="VSS13">
</signal>
<signal name="VDD13">
</signal>
<signal name="VSS14">
</signal>
<signal name="VDD14">
</signal>
<signal name="VDD15">
</signal>
<signal name="VSS15">
</signal>
<signal name="N$120">
</signal>
<signal name="N$121">
</signal>
<signal name="N$122">
</signal>
<signal name="N$123">
</signal>
<signal name="N$124">
</signal>
<signal name="N$126">
</signal>
<signal name="N$132">
</signal>
<signal name="VCC_A5">
</signal>
<signal name="VCC_B10">
</signal>
<signal name="VCC_B11">
</signal>
<signal name="N$133">
</signal>
<signal name="N$134">
</signal>
<signal name="N$135">
</signal>
<signal name="N$136">
</signal>
<signal name="N$137">
</signal>
<signal name="N$138">
</signal>
<signal name="VSS16">
</signal>
<signal name="VDD16">
</signal>
<signal name="VSS17">
</signal>
<signal name="VDD17">
</signal>
<signal name="VDD18">
</signal>
<signal name="VSS18">
</signal>
<signal name="N$139">
</signal>
<signal name="N$140">
</signal>
<signal name="GND3">
</signal>
<signal name="N$141">
</signal>
<signal name="VCC_A6">
</signal>
<signal name="VCC_B12">
</signal>
<signal name="VCC_B13">
</signal>
<signal name="N$142">
</signal>
<signal name="N$143">
</signal>
<signal name="N$144">
</signal>
<signal name="N$145">
</signal>
<signal name="N$146">
</signal>
<signal name="N$147">
</signal>
<signal name="VSS19">
</signal>
<signal name="VDD19">
</signal>
<signal name="VSS20">
</signal>
<signal name="VDD20">
</signal>
<signal name="VDD21">
</signal>
<signal name="VSS21">
</signal>
<signal name="N$150">
</signal>
<signal name="N$151">
</signal>
<signal name="N$152">
</signal>
<signal name="N$153">
</signal>
<signal name="N$154">
</signal>
<signal name="N$155">
</signal>
<signal name="N$156">
</signal>
<signal name="VCC_A7">
</signal>
<signal name="VCC_B14">
</signal>
<signal name="VCC_B15">
</signal>
<signal name="N$157">
</signal>
<signal name="N$158">
</signal>
<signal name="N$159">
</signal>
<signal name="N$160">
</signal>
<signal name="N$161">
</signal>
<signal name="N$162">
</signal>
<signal name="VSS22">
</signal>
<signal name="VDD22">
</signal>
<signal name="VSS23">
</signal>
<signal name="VDD23">
</signal>
<signal name="VDD24">
</signal>
<signal name="VSS24">
</signal>
<signal name="N$163">
</signal>
<signal name="N$164">
</signal>
<signal name="N13_P1">
</signal>
<signal name="N13_N1">
</signal>
<signal name="OUT39_N1">
</signal>
<signal name="OUT39_P1">
</signal>
<signal name="SS_N">
<contactref element="U6" pad="14"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SCK_N">
<contactref element="U6" pad="15"/>
<contactref element="U5" pad="6"/>
<contactref element="U7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SDI_N">
<contactref element="U6" pad="13"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SDO_N">
<contactref element="U6" pad="12"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="3"/>
</signal>
<signal name="CRESET_N">
<contactref element="U6" pad="10"/>
<contactref element="U7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CDONE_N">
<contactref element="U6" pad="11"/>
<contactref element="U7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!WP!_N">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="U7" pad="24"/>
</signal>
<signal name="!HOLD!_N">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="U7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="IOL_2B_N">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IOL_2A_N">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IOL_4A_N">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="4"/>
</signal>
<signal name="IOL_4B_N">
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IOL_5B_N">
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IOL_5A_N">
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="HDR-NE" pad="5"/>
</signal>
<signal name="V12_SE">
<contactref element="U6" pad="25"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!WP!_SW">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="24"/>
</signal>
<signal name="GPA7_W">
<contactref element="U3" pad="22"/>
</signal>
<signal name="GPA6_W">
<contactref element="U3" pad="21"/>
</signal>
<signal name="GPA5_W">
<contactref element="U3" pad="20"/>
<contactref element="HDR-NW" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPA4_W">
<contactref element="U3" pad="19"/>
<contactref element="HDR-NW" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPA3_W">
<contactref element="U3" pad="18"/>
<contactref element="HDR-NW" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPA2_W">
<contactref element="U3" pad="17"/>
<contactref element="HDR-NW" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GPA1_W">
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="HDR-NW" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPA0_W">
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="HDR-NW" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPA0_E">
<contactref element="U7" pad="15"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="12"/>
</signal>
<signal name="GPA1_E">
<contactref element="U7" pad="16"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="11"/>
</signal>
<signal name="GPA2_E">
<contactref element="U7" pad="17"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="10"/>
</signal>
<signal name="GPA3_E">
<contactref element="U7" pad="18"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="9"/>
</signal>
<signal name="GPA4_E">
<contactref element="U7" pad="19"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPA5_E">
<contactref element="U7" pad="20"/>
<contactref element="HDR-SE" pad="7"/>
</signal>
<signal name="GPA6_E">
<contactref element="U7" pad="21"/>
</signal>
<signal name="GPA7_E">
<contactref element="U7" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$196">
<contactref element="HDR-NW" pad="1"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="N$197">
<contactref element="HDR-NW" pad="3"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="N$198">
<contactref element="HDR-NW" pad="5"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$202">
<contactref element="HDR-NW" pad="2"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="N$203">
<contactref element="HDR-NW" pad="4"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="N$212">
<contactref element="HDR-NW" pad="6"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$243">
<contactref element="HDR-SW" pad="8"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B9"/>
</signal>
<signal name="N$244">
<contactref element="HDR-SW" pad="10"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B1"/>
</signal>
<signal name="N$245">
<contactref element="HDR-SW" pad="12"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B3"/>
</signal>
<signal name="N$246">
<contactref element="HDR-SW" pad="11"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B5"/>
</signal>
<signal name="N$247">
<contactref element="HDR-SW" pad="9"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B7"/>
</signal>
<signal name="N$248">
<contactref element="HDR-SW" pad="7"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B11"/>
</signal>
<signal name="N$209">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N$211">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$214">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="N$216">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="N$218">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="N$220">
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="N$223">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B10"/>
</signal>
<signal name="N$226">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B8"/>
</signal>
<signal name="N$233">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B6"/>
</signal>
<signal name="N$236">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B4"/>
</signal>
<signal name="N$238">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$256">
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="A11"/>
</signal>
<signal name="N$200">
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U7" pad="11"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_SI_W">
<contactref element="SPI-W" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_CK_W">
<contactref element="SPI-W" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_SO_W">
<contactref element="SPI-W" pad="3"/>
<contactref element="U$11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_SI_E">
<contactref element="SPI-E" pad="1"/>
<contactref element="U$15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_CK_E">
<contactref element="SPI-E" pad="2"/>
<contactref element="U$14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="C_SO_E">
<contactref element="SPI-E" pad="3"/>
<contactref element="U$16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="ZED1" pad="112"/>
<contactref element="MP-SE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="M_V_NW">
<contactref element="PWR-NW" pad="3"/>
<contactref element="U$18" pad="1"/>
<contactref element="C5'" pad="1"/>
<contactref element="C6'" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
<contactref element="U2" pad="28"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="PWR-NW" pad="2"/>
<contactref element="MP-NW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="PWR-NW" pad="4"/>
<contactref element="MP-NW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="M_V_SE">
<contactref element="PWR-SE" pad="3"/>
<contactref element="U$21" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C7'" pad="1"/>
<contactref element="C8'" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="U7" pad="12"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="U6" pad="28"/>
<contactref element="U6" pad="24"/>
<contactref element="U6" pad="9"/>
<contactref element="U6" pad="17"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="U6" pad="16"/>
<contactref element="U8" pad="6"/>
<contactref element="U8" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$235">
<contactref element="PWR-SE" pad="2"/>
<contactref element="MP-SE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$240">
<contactref element="PWR-SE" pad="4"/>
<contactref element="MP-SE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VIN_HDR_S">
<contactref element="ZED1" pad="159"/>
<contactref element="ZED1" pad="157"/>
<contactref element="ZED1" pad="158"/>
<contactref element="ZED1" pad="160"/>
<contactref element="U$22" pad="1"/>
<contactref element="C12'" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C11'" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCIE_N_V">
<contactref element="ZED1" pad="80"/>
<contactref element="ZED1" pad="79"/>
<contactref element="ZED1" pad="78"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B12"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B13"/>
<contactref element="PCIE-NORTH" pad="B14"/>
</signal>
<signal name="PCIE_S_V">
<contactref element="ZED1" pad="180"/>
<contactref element="ZED1" pad="179"/>
<contactref element="ZED1" pad="178"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B12"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B13"/>
<contactref element="PCIE-SOUTH" pad="B14"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
