<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.524" y1="62.338" x2="26.466" y2="62.338" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.466" y1="62.338" x2="26.466" y2="79.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="26.466" y1="79.24" x2="1.524" y2="79.24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.524" y1="79.24" x2="1.524" y2="62.338" width="0" layer="20"/>
<text>In</text>
<text>Out</text>
</plain>
<libraries>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="smd-special">
<packages>
<package name="MINI-SO">
<description>Used for National Voltage Regulators</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="telefunken">
<packages>
<package name="SOD106A">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="matt">
<packages>
<package name="SMT-INDUCTOR">
</package>
<package name="RTRIM-TE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="PANASONIC_D">
<description>&lt;b&gt;Panasonic Aluminium Electrolytic Capacitor VS-Serie Package D&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="telefunken" package="SOD106A" value="shottky">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="matt" package="SMT-INDUCTOR" value="4.7uh">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="resistor" package="C1206" value="22uf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="resistor" package="M1206" value="4.7pf">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="M1206" value="150k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$1" library="smd-special" package="MINI-SO" value=""/>
<element name="RF1" library="matt" package="RTRIM-TE" value="1m">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RF2" library="resistor" package="M1206" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="PANASONIC_D" value=""/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="RF2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="RF1" pad="P$3"/>
<contactref element="RF2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="RF1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="L1" pad="P$3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
