<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.898025" y1="0" x2="15.611975" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="15.611975" y1="0" x2="16.51" y2="0.898025" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.51" y1="0.898025" x2="16.51" y2="19.61005" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="19.61005" x2="15.80005" y2="20.32" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.80005" y1="20.32" x2="0.70995" y2="20.32" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0.70995" y1="20.32" x2="0" y2="19.61005" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="19.61005" x2="0" y2="0.898025" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.898025" x2="0.898025" y2="0" width="0.2032" layer="20" curve="90"/>
<text>TXO</text>
<text>RXI</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>BLK</text>
<text>ANA</text>
<text>OpenLog</text>
<text>v1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="SFE-LOGO-FLAME">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="RESONATOR-SMD">
</package>
<package name="1X06">
</package>
<package name="MICRO-SD-SOCKET-PP">
</package>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="MSOP10">
<description>10-Lead Mini Small Outline Package [MSOP]</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FC-12M">
<description>&lt;b&gt;kHz RANGE CRYSTAL UNIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LOW PROFILE SMD&lt;b&gt;
Source: Epson Toyocom FC-12M.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C10" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun" package="0402-RES" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="SparkFun" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="SparkFun" package="LED-0603" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U2" library="SparkFun" package="SOT23-5" value="3.3V MIC5205">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SparkFun" package="SFE-LOGO-FLAME" value="LOGO-SFESK"/>
<element name="Q1" library="SparkFun" package="RESONATOR-SMD" value="16MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="SparkFun" package="TQFP32-08" value="ATMEGA328">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X06" value="Serial Connection">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="SparkFun" package="MICRO-SD-SOCKET-PP" value="microSD "/>
<element name="R1" library="SparkFun" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="SparkFun" package="LED-0603" value="Blue">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="adafruit" package="MSOP10" value="ISL1209">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="crystal" package="FC-12M" value="FC-12M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="GND3"/>
<contactref element="U3" pad="GND1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RAW">
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="CS">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="CD">
<contactref element="U3" pad="CD1"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EVDET">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
