<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="41.58" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="0" x2="41.58" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.58" y1="17.77" x2="0" y2="17.77" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.77" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>IS</text>
<text>On</text>
<text>On</text>
<text>D1</text>
<text>C3</text>
<text>R3</text>
<text>R1</text>
<text>C1</text>
<text>R2</text>
<text>C2</text>
<text>BTS 555 V1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="4,1-PAD">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING PAD&lt;/b&gt; 4.1 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="infineon">
<description>&lt;b&gt;Infineon Technologies&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.infineon.comp&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220-52">
<description>&lt;b&gt;TO-218AB/5 Option E3146&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.infineon.com/upload/Document/cmc_upload/documents/011/8726/Datasheet_BTS555.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C2" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="C3" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="H1" library="holes" package="4,1-PAD" value="MOUNT-PAD-ROUND4.1"/>
<element name="IC1" library="infineon" package="TO220-52" value="BTS555E3146">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="IS" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="ON" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value=""/>
<element name="R1" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="1K">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R2" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="2K">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="R3" library="eagle-ltspice" package="R0805" value="1K">
<attribute name="SPICEMODEL" value="NONE"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IS" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="B4,1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ON" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
