<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.654" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.654" y1="0" x2="25.654" y2="25.654" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.654" y1="25.654" x2="0" y2="25.654" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.654" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>M2</text>
<text>M1</text>
<text>DRV8835 Pololu</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>S7V7F5</text>
<text>OUT</text>
<text>GND</text>
<text>IN</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Vocore">
<packages>
<package name="VOCORE_DOC_CUSTOM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Vocore" package="VOCORE_DOC_CUSTOM" value="VOCORE_SHIELD"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X04" value="USB1">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="STB5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X02" value="PWR">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="+6.0VIN1"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="USB-"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="USB+"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="G#23/LED1"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="G#24/LED2"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="G#25/LED3"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="G#26/LED4"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP5" pad="6"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
