<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.508" y1="0" x2="19.812" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="0.508" x2="20.32" y2="24.892" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.812" y1="25.4" x2="0.508" y2="25.4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.892" x2="0" y2="0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="24.892" x2="0.508" y2="25.4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.812" y1="25.4" x2="20.32" y2="24.892" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.32" y1="0.508" x2="19.812" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.508" y1="0" x2="0" y2="0.508" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>TRUE BYPASS / WWW.KNUCKLEHEAD.DK</text>
<text>TRUE BYPASS / WWW.KNUCKLEHEAD.DK</text>
</plain>
<libraries>
<library name="supply">
<description>Supply Symbols</description>
<packages>
<package name="OCTOGON">
<description>&lt;b&gt;Octogonal Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 1 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>LED 3mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<description>Standard 0703 resistor</description>
<packages>
<package name="0703">
<description>Standard 0703 resistor</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="gm-switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="CHINABLUE">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="B_IN" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="P_OUT" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="P_IN" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="B_OUT" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="V+1" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="V+2" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="G1" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="G2" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="G3" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="D1" library="diodes" package="LED3MM" value="LED3MM"/>
<element name="R1" library="resistors" package="0703" value=""/>
<element name="SW1" library="gm-switches" package="CHINABLUE" value="3PDTBLUE"/>
<element name="G4" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
<element name="G5" library="supply" package="OCTOGON" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
<contactref element="G3" pad="1"/>
<contactref element="G4" pad="1"/>
<contactref element="G5" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="V+1" pad="1"/>
<contactref element="V+2" pad="1"/>
<contactref element="V+2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="SW1" pad="A3"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="SW1" pad="B1"/>
<contactref element="SW1" pad="C1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="B_IN" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B3"/>
<contactref element="SW1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="P_IN" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="B2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="P_OUT" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="C2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="B_OUT" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="C3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
