<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-2" y1="0" x2="86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86" y1="16" x2="-2" y2="16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3" y1="15" x2="-3" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86" y1="16" x2="86" y2="0" width="0" layer="20" curve="-180"/>
<hole x="-1" y="14" drill="2"/>
<hole x="18" y="2" drill="2"/>
<wire x1="-3" y1="1" x2="-2" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="-3" y1="15" x2="-2" y2="16" width="0" layer="20" curve="-90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="khn">
<packages>
<package name="PIN_HEAD_1X">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="74xx-eu" package="SO14" value="74HC14D"/>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="1M"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="OUT" library="khn" package="PIN_HEAD_1X" value="PIN_HEAD_1X">
<attribute name="LARGE" value=""/>
</element>
<element name="VCC" library="khn" package="PIN_HEAD_1X" value="PIN_HEAD_1X">
<attribute name="LARGE" value=""/>
</element>
<element name="GND" library="khn" package="PIN_HEAD_1X" value="PIN_HEAD_1X">
<attribute name="LARGE" value=""/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="OUT" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="VCC" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
