<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="33.528" y1="69.596" x2="50.8" y2="69.596" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="69.596" x2="50.8" y2="49.022" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="49.022" x2="33.528" y2="49.022" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="33.528" y1="49.022" x2="33.528" y2="69.596" width="0.2032" layer="20"/>
<text>uSD 
Breakout
D. Stetson
1.12.2015</text>
<text>DAT2 CMD CLK DAT0
DAT3 VDD  VSS DAT1
</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA04-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DSlib">
<packages>
<package name="USD">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA04-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="U$1" library="DSlib" package="USD" value="USD"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="DAT2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="DAT3"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="CMD"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="CLK"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="VSS"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="DAT0"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="DAT1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
