<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.0.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="60" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60" y1="0" x2="60" y2="39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60" y1="39" x2="0" y2="39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>600 ma USB charger
&amp; audio passthrough
           v. 1.2        
</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Recom">
<packages>
<package name="RECOM-RS3">
<description>RECOM RS3 ISO DC-DC CONV</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FLT007A0">
<packages>
<package name="FLT007A0">
<description>FLT007A0-SR Filter</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C050-035X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 3.5 x 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<description>&lt;b&gt;Fuses and Fuse Holders&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="LITTLEFUSE">
<description>&lt;B&gt;LITTLEFUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
Picofuse/slow Littelfuse</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<description>&lt;b&gt;Molex Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="53398-07">
<description>&lt;b&gt;CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
wire to board 1.25 mm (.049 inch) pitch header&lt;p&gt;
SMT&lt;p&gt;
straight</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="CUI SJ1-3523NG">
<description>&lt;b&gt;CUI 3.5mm stereo jack&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by MTT&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1502_01">
<description>&lt;b&gt;CUI 3.5 mm SJ1-3523NG&lt;/b&gt;&lt;p&gt;

Source:http://www.cui.com/product/resource/sj1-352xng-series.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="TE 292303-1 USB-A">
<packages>
<package name="TE_292303-1">
</package>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Recom" package="RECOM-RS3" value="RECOM-RS3"/>
<element name="FLT007A0" library="FLT007A0" package="FLT007A0" value="FLT007A0-SR"/>
<element name="C2" library="TE 292303-1 USB-A" package="E5-10,5" value=""/>
<element name="F1" library="fuse" package="LITTLEFUSE" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="C3" library="adafruit" package="C050-035X075" value=""/>
<element name="X1" library="con-molex" package="53398-07" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9786368"/>
</element>
<element name="SJ1" library="CUI SJ1-3523NG" package="1502_01" value="1502_01"/>
<element name="X2" library="TE 292303-1 USB-A" package="TE_292303-1" value="USB-A"/>
<element name="CTRL" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="CHAS" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="FLT007A0" pad="P$1"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="SJ1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+V.IN.FUSED">
<contactref element="FLT007A0" pad="P$2"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+V.IN">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+V.FILTERED">
<contactref element="FLT007A0" pad="P$5"/>
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-V.FILTERED">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="FLT007A0" pad="P$4"/>
<contactref element="U1" pad="P$1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COMM-R">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="SJ1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="+V.REG">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="-V.REG">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
<contactref element="X2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="PHONE-L">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="SJ1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="CTRL">
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="CTRL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="FLT007A0" pad="P$3"/>
<contactref element="CHAS" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
