<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="50.8" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="0" x2="53.34" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="2.54" x2="53.34" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="53.34" y1="57.15" x2="50.8" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50.8" y1="57.15" x2="48.26" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="48.26" y1="59.69" x2="15.24" y2="59.69" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.24" y1="59.69" x2="12.7" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="57.15" x2="1.27" y2="57.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="57.15" x2="0" y2="55.88" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="55.88" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<text>www.mathertel.de/DMXShield_ISO.V06</text>
<text>19.03.2014</text>
<text>- + 0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="0207/10">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C5B3">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 7.5 x 3 mm, grid 5.08 mm</description>
</package>
<package name="C7.5B3">
<description>&lt;B&gt;MKS3&lt;/B&gt;, 10 x 3 mm, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="dc-dc-converter">
<packages>
<package name="NME">
<description>&lt;b&gt;DC-DC CONVERTER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SJ">
<description>&lt;b&gt;Solder jumper&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mathertel">
<description>&lt;h2&gt;mathertel's Eagle library&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;This library contains various parts used in my designs, where the original parts had problems.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;The devices are copied from:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;atmel.lbr&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;pinheads&lt;/li&gt;
&lt;/ul</description>
<packages>
<package name="UNO_R3_SHIELD">
<description>Uno R3 Compatible Board Layout</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="maxim" package="DIL08" value="MAX481">
<attribute name="OC_NEWARK" value="99K3445"/>
<attribute name="MPN" value="MAX481CPA+"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="resistor" package="0207/10" value="562">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="0207/10" value="133">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="resistor" package="0207/10" value="562">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C5B3" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C7.5B3" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DMX" library="mathertel" package="1X03" value="+   -   0">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="mathertel" package="UNO_R3_SHIELD" value="ARDUINO_R3_SHIELD"/>
<element name="OK1" library="optocoupler" package="DIL08" value="6N137">
<attribute name="OC_NEWARK" value="52M1895"/>
<attribute name="MPN" value="6N137"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1328376"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK2" library="optocoupler" package="DIL08" value="6N137">
<attribute name="OC_NEWARK" value="52M1895"/>
<attribute name="MPN" value="6N137"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1328376"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK3" library="optocoupler" package="DIL08" value="6N137">
<attribute name="OC_NEWARK" value="52M1895"/>
<attribute name="MPN" value="6N137"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1328376"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="resistor" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="resistor" package="0207/10" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC1" library="dc-dc-converter" package="NME" value="0505">
<attribute name="OC_NEWARK" value="98B8198"/>
<attribute name="MPN" value="NME1205D"/>
<attribute name="MF" value="C &amp; D TECHNOLOGIES, INC"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021466"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="resistor" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="resistor" package="0207/10" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="capacitor-wima" package="C7.5B3" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="capacitor-wima" package="C7.5B3" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RGB" library="pinhead" package="1X04" value="GND R G B">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ1" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ2" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ3" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ4" library="jumper" package="SJ" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="OK3" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="GND@1"/>
<contactref element="U1" pad="GND@0"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
<contactref element="RGB" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="SJ2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="DMX" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="DMX" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5V"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="DC1" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND_EXT">
<contactref element="OK1" pad="5"/>
<contactref element="OK2" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="DC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="DMX" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+5V_EXT">
<contactref element="DC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="8"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="OK2" pad="8"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="OK3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="OK2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="OK3" pad="6"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="SJ1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="OK2" pad="6"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="SJ3" pad="2"/>
<contactref element="SJ4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="D5"/>
<contactref element="RGB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="D6"/>
<contactref element="RGB" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="D9"/>
<contactref element="RGB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="RX"/>
<contactref element="SJ1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="TX"/>
<contactref element="SJ2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="D2"/>
<contactref element="SJ3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="D4"/>
<contactref element="SJ4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
