<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="8.15" x2="78.95" y2="8.15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.95" y1="8.15" x2="78.95" y2="76.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="78.95" y1="76.1" x2="75.1" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="75.1" y1="80" x2="3.9" y2="80" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.9" y1="80" x2="3" y2="79.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="79.1" x2="0" y2="75.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="75.9" x2="0" y2="8.15" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DO35-2">
<description>&lt;b&gt;DO-35 0.2" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LED5MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
<package name="LDR338-54C">
<description>&lt;b&gt;LDR (Light Dependent Resistor)&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Mouser 338-54C series, Selco Products CdS 8P series&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;lead spacing 134mils&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;lead diameter 18mils&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-electro">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
<package name="ROUND">
<description>&lt;b&gt;Round Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-box">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Film, Box&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;1000pF - 2.2uF  (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;popular nonpolarized capacitors because they are small
&lt;li&gt;these have short leads so that pad spacing equals lead spacing
&lt;li&gt;e.g., WIMA capacitors
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="072X035">
<description>&lt;b&gt;7.2mm x 3.5mm&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;WIMA MKP2, MKS2</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_ics">
<description>&lt;b&gt;Integrated Circuits&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;mostly op amps (e.g., 4558, TL072)&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;also CD4049 (for Anderton's Tube Sound Fuzz, the Red Llama, ...)
&lt;li&gt;generally gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_pots">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;chassis-mount (e.g., Alpha 16mm) pots&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;board-mount trim pots (1/4" and 3/8")&lt;/li&gt;
&lt;li&gt; all pot values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="16MM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_switches">
<description>&lt;b&gt;Switches&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;SPST, SPDT, DPDT, 3PDT
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DPDT">
</package>
<package name="M9040P">
<description>&lt;b&gt;TOGGLE SWITCH&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Marquardt</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="D1" library="mb_diodes" package="DO41-3" value="1n4001"/>
<element name="R1" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="47r"/>
<element name="R2" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R3" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="C1" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="220u"/>
<element name="C2" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10uF"/>
<element name="IN1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="IN(T)"/>
<element name="C3" library="mb_caps-box" package="072X035" value="22nF"/>
<element name="C4" library="mb_caps-box" package="072X035" value="47p"/>
<element name="R4" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="R5" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="2m2"/>
<element name="D2" library="mb_diodes" package="DO35-2" value="1N914.2"/>
<element name="D3" library="mb_diodes" package="DO35-2" value="1N914.2"/>
<element name="IC4" library="mb_ics" package="DIL08" value="TL072P"/>
<element name="R6" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R7" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="IC3" library="mb_ics" package="DIL14" value="TL074P"/>
<element name="R8" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R9" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R10" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R11" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R12" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R13" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R14" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="C5" library="mb_caps-box" package="072X035" value="47p"/>
<element name="C6" library="mb_caps-box" package="072X035" value="47p"/>
<element name="R15" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="270k"/>
<element name="C7" library="mb_caps-box" package="072X035" value="6n8"/>
<element name="C8" library="mb_caps-box" package="072X035" value="47n"/>
<element name="C9" library="mb_caps-box" package="072X035" value="22n"/>
<element name="C10" library="mb_caps-box" package="072X035" value="1n"/>
<element name="C11" library="mb_caps-box" package="072X035" value="4n7"/>
<element name="COLOUR" library="mb_pots" package="16MM" value="100kB"/>
<element name="BLEND" library="mb_pots" package="16MM" value="100kB"/>
<element name="R16" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R17" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R18" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="R19" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="220k"/>
<element name="LDR2" library="mb_resistors" package="LDR338-54C" value=""/>
<element name="LDR4" library="mb_resistors" package="LDR338-54C" value=""/>
<element name="LDR6" library="mb_resistors" package="LDR338-54C" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LDR7" library="mb_resistors" package="LDR338-54C" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D9" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D10" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HFRATE" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LFRATE" library="mb_diodes" package="LED5MM" value="LED5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="R21" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="R22" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="R23" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="R24" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="R25" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="HFSPAN" library="mb_pots" package="16MM" value="1kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="mb_ics" package="DIL14" value="TL074P"/>
<element name="LFO1RATE" library="mb_pots" package="16MM" value="100kB"/>
<element name="LFO2RATE" library="mb_pots" package="16MM" value="100kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="2k2"/>
<element name="R27" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R28" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R29" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="2k2"/>
<element name="R30" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R31" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R32" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R33" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="C12" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C14" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="IC2" library="mb_ics" package="DIL08" value="TL072P"/>
<element name="R34" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="R35" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="DUALLFO" library="mb_switches" package="DPDT" value="DPDT"/>
<element name="PD1SCN" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PD1TIP" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PD2SCN" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PD2TIP" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R36" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="C15" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="220u"/>
<element name="C16" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="C17" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="R38" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R39" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100k"/>
<element name="R40" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="91k"/>
<element name="R41" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="R42" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7"/>
<element name="FXOUT" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="+9V1" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)"/>
<element name="GND" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)"/>
<element name="GRND" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ANTIPHASE" library="mb_switches" package="M9040P" value="antiphase">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SQUARE" library="mb_switches" package="M9040P" value=""/>
<element name="SLOW" library="mb_switches" package="M9040P" value=""/>
<element name="C18" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="1u"/>
<element name="C19" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="220u"/>
<element name="C20" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="R44" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="330r"/>
<element name="C13" library="mb_caps-electro" package="050_020_1" value="10u"/>
<element name="R45" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k"/>
<element name="DRY" library="mb_supply" package="ROUND" value=""/>
<element name="D5" library="mb_diodes" package="DO41-3" value="1n4001"/>
<element name="D6" library="mb_diodes" package="DO41-3" value="1n4001"/>
<element name="LFSPAN" library="mb_pots" package="16MM" value="1kB"/>
<element name="PHASEVIB" library="mb_switches" package="M9040P" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWITCH" library="mb_supply" package="SQUARE" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="GRND" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="-"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
<contactref element="C20" pad="-"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VA">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
</signal>
<signal name="VR">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="COLOUR" pad="1"/>
<contactref element="BLEND" pad="1"/>
<contactref element="LDR4" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="LDR7" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="LDR2" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="LDR6" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="IN1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="+9V1" pad="1"/>
<contactref element="+9V1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="COLOUR" pad="3"/>
<contactref element="BLEND" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="LDR4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="COLOUR" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="LDR2" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="LDR6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="D10" pad="K"/>
<contactref element="HFRATE" pad="K"/>
<contactref element="LFRATE" pad="K"/>
<contactref element="DUALLFO" pad="B1"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="D7" pad="K"/>
<contactref element="D9" pad="K"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LDR7" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="LFRATE" pad="A"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="HFRATE" pad="A"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="HFSPAN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="LFSPAN" pad="1"/>
<contactref element="LFSPAN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="ANTIPHASE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="DUALLFO" pad="A3"/>
<contactref element="SQUARE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="DUALLFO" pad="A1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="LFO2RATE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="HFSPAN" pad="1"/>
<contactref element="HFSPAN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="ANTIPHASE" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="DUALLFO" pad="A2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="DUALLFO" pad="B2"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="SWITCH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="PD1TIP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="PD2TIP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="ANTIPHASE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$54">
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="C17" pad="-"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="BLEND" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="C17" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="FXOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="C19" pad="+"/>
<contactref element="SLOW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="PD1SCN" pad="1"/>
<contactref element="LFO1RATE" pad="1"/>
<contactref element="LFO1RATE" pad="2"/>
<contactref element="SQUARE" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
<contactref element="SLOW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="PD2SCN" pad="1"/>
<contactref element="LFO2RATE" pad="1"/>
<contactref element="LFO2RATE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="LFO1RATE" pad="3"/>
<contactref element="C20" pad="+"/>
<contactref element="SQUARE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="PHASEVIB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="DRY" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="LFSPAN" pad="3"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="PHASEVIB" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
