<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="9.5125" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.5125" y1="0" x2="9.5125" y2="9.515" width="0" layer="20"/>
<wire x1="9.5125" y1="9.515" x2="0" y2="9.515" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="9.515" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>FLASH</text>
<text>CS</text>
<text>SO</text>
<text>WP</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>HOLD</text>
<text>CLK</text>
<text>SI</text>
<text>DAProgs.com</text>
<text>REV: D</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ATmega328P">
<packages>
<package name="FLASH-SOIC8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="ATmega328P" package="FLASH-SOIC8" value="FLASH-SOIC8"/>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="JP9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
