<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<circle x="10" y="10" radius="10" width="0.01" layer="20"/>
<text>LED+</text>
<text>LED-</text>
<text>CUT OUT</text>
<text>CUT OUT</text>
<text>CUT OUT</text>
<text>CUT OUT</text>
<text>1W IR 940nm</text>
<text>TV-B-GONE</text>
</plain>
<libraries>
<library name="avr-6">
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="SO-08">
<description>&lt;B&gt;Small Outline Narrow Plastic Gull Wing&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
150-mil body, package type SN</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="UC1" library="avr-6" package="SOIC8" value="TINY85-20SU">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q6" library="transistor-power" package="SO-08" value="N-CH MOS SO9">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="UC1" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="UC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="UC1" pad="5"/>
<contactref element="Q6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="LED">
<contactref element="Q6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="UC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
