<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.016" y1="19.304" x2="1.016" y2="1.016" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="1.016" y1="1.016" x2="21.844" y2="1.016" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="21.844" y1="1.016" x2="21.844" y2="19.304" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="21.844" y1="19.304" x2="1.016" y2="19.304" width="0.2032" layer="20"/>
<text>VCCA</text>
<text>VCCB</text>
<text>1DIR</text>
<text>2DIR</text>
<text>1A1</text>
<text>1A2</text>
<text>2A1</text>
<text>2A2</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>2B2</text>
<text>2B1</text>
<text>1B2</text>
<text>1B1</text>
<text>2OE</text>
<text>1OE</text>
<text>sn74avc4t245</text>
</plain>
<libraries>
<library name="eagle-ltspice">
<description>Default symbols for import LTspice schematics&lt;p&gt;
2012-10-29 alf@cadsoft.de&lt;br&gt;</description>
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="cypress">
<description>&lt;b&gt;Microcontroller with USB Port&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on Cypress-EZ-usb-8051.pdf</description>
<packages>
<package name="SOIC16">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
16-Pin (150-Mil) SOIC&lt;br&gt;
Source: http://www.cypress.com .. 38-12025_0P_V.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="HEADER2" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HEADER1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="eagle-ltspice" package="C0805" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="cypress" package="SOIC16" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$1">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="HEADER2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="HEADER1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="HEADER1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="HEADER1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="S$5">
<contactref element="HEADER1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="HEADER1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="HEADER1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="HEADER1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="HEADER2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="HEADER1" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="HEADER2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$12">
<contactref element="HEADER2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$13">
<contactref element="HEADER2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$14">
<contactref element="HEADER2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$15">
<contactref element="HEADER2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$16">
<contactref element="HEADER2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
