<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="2.54" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="17.78" y2="15.24" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="17.78" y1="15.24" x2="29.21" y2="15.24" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="15.24" x2="44.45" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="44.45" y1="0" x2="46.99" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="0" x2="47.625" y2="0.635" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="0.635" x2="47.625" y2="42.545" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="47.625" y1="42.545" x2="46.99" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="46.99" y1="43.18" x2="40.64" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="43.18" x2="33.02" y2="54.61" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="54.61" x2="14.605" y2="54.61" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="14.605" y1="54.61" x2="7.62" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="7.62" y1="43.18" x2="0.635" y2="43.18" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="43.18" x2="0" y2="42.545" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="42.545" x2="0" y2="0.635" width="0.254" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>6</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>PWR</text>
<text>U1 Inserted</text>
<text>Blink D1</text>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>14</text>
<text>15</text>
<text>18</text>
<text>19</text>
<text>20</text>
<text>21</text>
<text>22</text>
<text>23</text>
<text>24</text>
<text>25</text>
<text>26</text>
<text>27</text>
<text>28</text>
<text>29</text>
<text>30</text>
<text>31</text>
<text>32</text>
<text>16Mhz</text>
<text>22pF</text>
<text>22pF</text>
<text>C1</text>
<text>C2</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="1X08-CLEANBIG">
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
<package name="HC49U-V">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$3" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$4" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$6" library="adafruit" package="1X08-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$1" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$2" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$7" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$8" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$9" library="adafruit" package="CHIP-LED0805" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$10" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$11" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$12" library="adafruit" package="HC49U-V" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$13" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$14" library="adafruit" package="C0805K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="S$5">
</signal>
<signal name="S$8">
<contactref element="E$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$3">
<contactref element="E$3" pad="4"/>
<contactref element="E$3" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="5"/>
<contactref element="E$5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="S$10">
<contactref element="E$6" pad="5"/>
<contactref element="E$1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$11">
<contactref element="E$3" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S$2">
<contactref element="E$4" pad="2"/>
<contactref element="E$1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S$6">
<contactref element="E$4" pad="1"/>
<contactref element="E$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="S$1">
<contactref element="E$3" pad="5"/>
<contactref element="E$5" pad="6"/>
<contactref element="E$5" pad="4"/>
<contactref element="E$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$7">
<contactref element="E$6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="S$13">
</signal>
<signal name="S$14">
</signal>
<signal name="S$4">
<contactref element="E$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S$9">
<contactref element="E$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="S$12">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
