<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.3748" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.3748" y1="0" x2="25.3748" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.3748" y1="25.39" x2="0" y2="25.39" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="25.39" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="esp8266modules">
<packages>
<package name="ESP-03">
<description>ESP8266 Modules 3 &amp; 4</description>
</package>
<package name="ESP12">
<description>ESP8266 Module 12</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="esp8266modules" package="ESP-03" value="ESP8266"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP10" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP11" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP12" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP13" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP14" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP15" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP16" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP6" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP7" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP8" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP9" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="esp8266modules" package="ESP12" value="ESP12"/>
</elements>
<signals>
<signal name="JP1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="RST"/>
<contactref element="U$2" pad="ANT"/>
</signal>
<signal name="JP2">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="ADC"/>
<contactref element="U$2" pad="CH_PD"/>
</signal>
<signal name="JP3">
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="CH_PD"/>
<contactref element="U$2" pad="GPIO18"/>
</signal>
<signal name="JP4">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO16"/>
<contactref element="U$2" pad="URXD"/>
</signal>
<signal name="JP5">
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO14"/>
<contactref element="U$2" pad="UTXD"/>
</signal>
<signal name="JP6">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO12"/>
<contactref element="U$2" pad="NC"/>
</signal>
<signal name="JP7">
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO13"/>
<contactref element="U$2" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="JP8">
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
</signal>
<signal name="JP9">
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="VCC"/>
<contactref element="U$1" pad="TX"/>
</signal>
<signal name="JP10">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="RX"/>
<contactref element="U$2" pad="GPIO14"/>
</signal>
<signal name="JP11">
<contactref element="JP11" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO4"/>
<contactref element="U$2" pad="GPIO12"/>
</signal>
<signal name="JP12">
<contactref element="JP12" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO5"/>
<contactref element="U$2" pad="GPIO13"/>
</signal>
<signal name="JP13">
<contactref element="JP13" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO0"/>
<contactref element="U$2" pad="GPIO15"/>
</signal>
<signal name="JP14">
<contactref element="JP14" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO2"/>
<contactref element="U$2" pad="GPIO2"/>
</signal>
<signal name="JP15">
<contactref element="JP15" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GPIO15"/>
<contactref element="U$2" pad="GPIO0"/>
</signal>
<signal name="JP16">
<contactref element="JP16" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
