<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="64.516" y1="53.34" x2="66.04" y2="52.07" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="40.64" x2="68.58" y2="38.1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="74.803" y1="11.43" x2="66.04" y2="2.54" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="2.54" x2="66.04" y2="1" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="1" x2="65.04" y2="0" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="65.04" y1="0" x2="1" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="0" y2="1" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="0" y2="52.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="52.34" x2="1" y2="53.34" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1" y1="53.34" x2="64.516" y2="53.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="66.04" y1="52.07" x2="66.04" y2="40.64" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="38.1" x2="68.58" y2="37.56" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="68.58" y1="37.56" x2="70.58" y2="35.56" width="0.254" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="70.58" y1="35.56" x2="72.803" y2="35.56" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="72.803" y1="35.56" x2="74.803" y2="33.56" width="0.254" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="74.803" y1="11.43" x2="74.803" y2="33.56" width="0.254" layer="20"/>
<text>5 Gnd Vin</text>
<text>0 1 2 3 4 5</text>
<text>ANALOG IN</text>
<text>www.arduino.cc</text>
<text>AREF</text>
<text>GND</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>Arduino Wifi Shield</text>
<text>RESET</text>
<text>3.3</text>
<text>by Designs &amp; Prototypes Engineering</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>DIGITAL</text>
<text>13</text>
<text>12</text>
<text>11</text>
<text>10</text>
<text>9</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>5</text>
<text>4</text>
<text>3</text>
<text>2</text>
<hole x="66.04" y="35.56" drill="3.2"/>
<hole x="66.04" y="7.62" drill="3.2"/>
<hole x="15.24" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="13.97" y="2.54" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SmartPrj">
<packages>
<package name="FIDUCIA-MOUNT">
</package>
<package name="SMD_RESONATOR">
</package>
<package name="DO220AAL">
</package>
<package name="SRR0604">
</package>
<package name="1X10-TH">
</package>
<package name="1X08-TH">
</package>
<package name="1X06-TH">
</package>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="8S2">
</package>
<package name="SJL">
</package>
<package name="DISCLAIMER">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="CHIP-LED0805">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB R99A&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... lb_r99a.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl-2">
<packages>
<package name="L0402">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino wifi">
<packages>
<package name="LDA31">
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-dil">
<packages>
<package name="CAY16">
<description>&lt;b&gt;BOURNS&lt;/b&gt; Chip Resistor Array&lt;p&gt;
Source: RS Component / BUORNS</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-little-us">
<packages>
<package name="SC70-5">
<description>&lt;b&gt;SMT SC70-5&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT353 - Philips Semiconductors&lt;br&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT1G66_3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MyCON2">
<packages>
<package name="USB-MINI-B_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="arduino_wifi">
<packages>
<package name="ARDUINO_WIFI_2.5X2.0">
<description>&lt;b&gt;3.3V CMOS Clock Oscillator&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.pletronics.com .. sm77h%203.3v.pdf</description>
</package>
<package name="QFN-44-7X7">
<description>&lt;b&gt;QFN-44&lt;/b&gt; (7x7x1.8mm)&lt;p&gt;
Source: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/11020.pdf</description>
</package>
<package name="SDCARD-15TW-8821">
</package>
<package name="ARDUINO_WIFI_SOT143">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-6L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE TRANSISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="DIODE_SOD123">
<description>&lt;b&gt;Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino_Wifi_shield_v018_tG">
<packages>
<package name="ST-MOD_V1.4_TS42">
</package>
<package name="PINHEAD_2X05_127">
</package>
<package name="TQFP100">
<description>Plastic &lt;b&gt;Thin Quad Flat Pack&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
<package name="C0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PINHEAD_2X07_127">
</package>
<package name="TSSOP20">
<description>&lt;b&gt;Plastic Small-Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JP1">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="RESONATOR_EPSON_FC_145">
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="varistor">
<packages>
<package name="CT/CN0603">
<description>&lt;b&gt;EPCOS SMD Varistors, MLV; Standard Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/49238.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<packages>
<package name="MC-921">
<description>&lt;b&gt;COAX. MICROWAVE CONNECTOR O/D diam 2.1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: www.tycoelectronics.com .. Electronics .. ENG_CD_1775146_A2.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="DIGITAL_1" library="SmartPrj" package="1X08-TH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIGITAL_2" library="SmartPrj" package="1X10-TH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ANALOG_IN" library="SmartPrj" package="1X06-TH" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="SmartPrj" package="FIDUCIA-MOUNT" value="FIDUCIALMOUNT"/>
<element name="U$2" library="SmartPrj" package="FIDUCIA-MOUNT" value="FIDUCIALMOUNT"/>
<element name="C12" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603K" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603K" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603K" value="0.33uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="R0402" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="resistor" package="C0805K" value="2.2uF(4.7uF)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603K" value="2.2nF (1nF)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="resistor" package="C0805K" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603K" value="2.2nF (470pF)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LINK" library="led" package="CHIP-LED0805" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ERROR" library="led" package="CHIP-LED0805" value="Red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DATA" library="led" package="CHIP-LED0805" value="Blue">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RA" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0603" value="16.5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603K" value="1pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="BAT54A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C46" library="rcl" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C45" library="rcl" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C43" library="rcl" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C44" library="rcl" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C39" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603K" value="10nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0603" value="0.5pF_NM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0603" value="N.M.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0603" value="N.M.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="MINIMELF" value="CD1206-S01575">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="resistor" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L9" library="led" package="CHIP-LED0805" value="Yellow">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="Arduino wifi" package="LDA31" value="LDA312G7313F-237">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="SmartPrj" package="FIDUCIA-MOUNT" value="FIDUCIALMOUNT"/>
<element name="U$4" library="SmartPrj" package="FIDUCIA-MOUNT" value="FIDUCIALMOUNT"/>
<element name="ICSP" library="SmartPrj" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="SmartPrj" package="SMD_RESONATOR" value="N.M.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="SmartPrj" package="SMD_RESONATOR" value="12MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl-2" package="L0402" value="3.9nH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESET" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="ST-MOD_V1.4_TS42" value="TS42">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C38" library="rcl" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="74xx-little-us" package="SC70-5" value="74LVC1G125">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR1" library="resistor-dil" package="CAY16" value="10K/100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI" library="SmartPrj" package="1X06-TH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="MyCON2" package="USB-MINI-B_2" value="5075BMR-05-SM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="arduino_wifi" package="ARDUINO_WIFI_2.5X2.0" value="40MHz 8pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="arduino_wifi" package="QFN-44-7X7" value="HDG104">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="TSSOP20" value="TXB0108">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="TQFP100" value="AT32UC3A1256(512)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="SO08" value="AT24C128BN-SH-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="arduino_wifi" package="SDCARD-15TW-8821" value="15TW-8821">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR2" library="resistor-dil" package="CAY16" value="10K/100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="N.M.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="resistor" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="resistor" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C37" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JTAG" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="PINHEAD_2X05_127" value=""/>
<element name="C2" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MACB" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="PINHEAD_2X07_127" value=""/>
<element name="R4" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0402" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="arduino_wifi" package="ARDUINO_WIFI_SOT143" value="ADM811">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="resistor" package="R0402" value="100K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="arduino_wifi" package="DIODE_SOD123" value="MBR0520">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="resistor" package="R0402" value="N.M.">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR3" library="resistor-dil" package="CAY16" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="arduino_wifi" package="DIODE_SOD123" value="MBR0520">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR5" library="resistor-dil" package="CAY16" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="resistor" package="R0402" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="JP1" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="arduino_wifi" package="SOT23-6L" value="LM2736">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC7" library="arduino_wifi" package="SOT223" value="LM1117-ADJ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RB" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="R0603" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="resistor" package="R0603" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="resistor" package="R0402" value="0R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C47" library="rcl" package="SMC_B" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C41" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C40" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C42" library="rcl" package="C0402" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="RESONATOR_EPSON_FC_145" value="32.768Khz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="SmartPrj" package="DO220AAL" value="SS1P3L">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="SmartPrj" package="SRR0604" value="10u  SRR0604-100ML">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RR4" library="resistor-dil" package="CAY16" value="22R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z2" library="varistor" package="CT/CN0603" value="CG0603MLC-05E">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z1" library="varistor" package="CT/CN0603" value="CG0603MLC-05E">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POWER" library="SmartPrj" package="1X08-TH" value=""/>
<element name="IC3" library="SmartPrj" package="8S2" value="AT45DB021D-SH-B"/>
<element name="X4" library="con-coax" package="MC-921" value="MC-921_NM">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="SEL" library="SmartPrj" package="SJL" value="NM"/>
<element name="C48(EXL1)" library="Arduino_Wifi_shield_v018_tG" package="C0402" value="0.5pF"/>
<element name="U$5" library="SmartPrj" package="DISCLAIMER" value="DISCLAIMER"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C43" pad="-"/>
<contactref element="C44" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="26"/>
<contactref element="IC5" pad="45"/>
<contactref element="IC5" pad="46"/>
<contactref element="IC5" pad="47"/>
<contactref element="IC5" pad="48"/>
<contactref element="IC5" pad="30"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="SH1"/>
<contactref element="J1" pad="SH2"/>
<contactref element="J1" pad="SH3"/>
<contactref element="J1" pad="SH4"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="50"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C38" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="2"/>
<contactref element="JTAG" pad="10"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="MACB" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="1"/>
<contactref element="RESET" pad="2"/>
<contactref element="ICSP" pad="6"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
<contactref element="RR3" pad="2"/>
<contactref element="RR3" pad="4"/>
<contactref element="RR3" pad="3"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
<contactref element="RB" pad="1"/>
<contactref element="C45" pad="-"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="C46" pad="-"/>
<contactref element="C47" pad="-"/>
<contactref element="C40" pad="2"/>
<contactref element="C41" pad="2"/>
<contactref element="C42" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
<contactref element="U1" pad="69"/>
<contactref element="U1" pad="80"/>
<contactref element="U1" pad="61"/>
<contactref element="U1" pad="60"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
<contactref element="C37" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="P$2"/>
<contactref element="Z1" pad="1"/>
<contactref element="Z2" pad="1"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="P$7"/>
<contactref element="X4" pad="2@2"/>
<contactref element="X4" pad="2@1"/>
<contactref element="DIGITAL_2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="29"/>
<contactref element="IC5" pad="33"/>
<contactref element="IC5" pad="20"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="RR1" pad="8"/>
<contactref element="RR2" pad="5"/>
<contactref element="RR2" pad="6"/>
<contactref element="RR2" pad="7"/>
<contactref element="RR2" pad="8"/>
<contactref element="RR1" pad="5"/>
<contactref element="RR1" pad="6"/>
<contactref element="RR1" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="JTAG" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="MACB" pad="4"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="DATA" pad="A"/>
<contactref element="LINK" pad="A"/>
<contactref element="ERROR" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="C45" pad="+"/>
<contactref element="C44" pad="+"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="RA" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="C40" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="47"/>
<contactref element="U1" pad="67"/>
<contactref element="U1" pad="68"/>
<contactref element="U1" pad="79"/>
<contactref element="U1" pad="59"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="37"/>
<contactref element="IC5" pad="42"/>
<contactref element="L3" pad="P$2"/>
<contactref element="IC3" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="ICSP" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="C42" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
<contactref element="POWER" pad="4"/>
<contactref element="SEL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="C43" pad="+"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="POWER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RA" pad="2"/>
<contactref element="RB" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="C39" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
<contactref element="D6" pad="P$1"/>
<contactref element="L3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+1V2">
<contactref element="C46" pad="+"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="17"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="C47" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="L9" pad="A"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="L9" pad="C"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C48(EXL1)" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="C48(EXL1)" pad="1"/>
</signal>
<signal name="X1-40">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="24"/>
</signal>
<signal name="X2-40">
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="C32" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="41"/>
</signal>
<signal name="EE_SDA">
<contactref element="U1" pad="83"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="EE_SCL">
<contactref element="U1" pad="84"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="XIN0">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="85"/>
</signal>
<signal name="XOUT0">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="86"/>
</signal>
<signal name="XIN1">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="93"/>
</signal>
<signal name="XOUT1">
<contactref element="U1" pad="94"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="XIN32">
<contactref element="U1" pad="63"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="XOUT32">
<contactref element="U1" pad="64"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI1_MISO">
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="42"/>
<contactref element="RR1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI">
<contactref element="U1" pad="41"/>
<contactref element="IC5" pad="40"/>
<contactref element="RR2" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="SPI1_SCK">
<contactref element="IC5" pad="44"/>
<contactref element="U1" pad="40"/>
<contactref element="RR2" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="HD_CS">
<contactref element="U1" pad="39"/>
<contactref element="IC5" pad="39"/>
<contactref element="RR2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HD_LFC">
<contactref element="IC5" pad="36"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="HD_IRQ">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="RR2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="HD_SHDN">
<contactref element="IC5" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="RR3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="HD_RESET">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="IC5" pad="34"/>
<contactref element="RR3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="DF_RESET">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="RR3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="DF_CS">
<contactref element="U1" pad="44"/>
<contactref element="RR1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="HD_D2">
<contactref element="IC5" pad="43"/>
<contactref element="RR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="IC5" pad="35"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+1V8">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="U1" pad="62"/>
<contactref element="U1" pad="97"/>
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="C37" pad="1"/>
<contactref element="C38" pad="+"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TCK">
<contactref element="U1" pad="90"/>
<contactref element="JTAG" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TDO">
<contactref element="U1" pad="91"/>
<contactref element="JTAG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TMS">
<contactref element="U1" pad="89"/>
<contactref element="JTAG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="TDI">
<contactref element="U1" pad="92"/>
<contactref element="JTAG" pad="9"/>
</signal>
<signal name="!RESET_3V3">
<contactref element="JTAG" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="MACB" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MTX_CLK">
<contactref element="U1" pad="65"/>
<contactref element="MACB" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MTX_EN">
<contactref element="U1" pad="66"/>
<contactref element="MACB" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MTXD0">
<contactref element="U1" pad="70"/>
<contactref element="MACB" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MTXD1">
<contactref element="U1" pad="71"/>
<contactref element="MACB" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MRXD0">
<contactref element="U1" pad="73"/>
<contactref element="MACB" pad="9"/>
</signal>
<signal name="MRXD1">
<contactref element="U1" pad="74"/>
<contactref element="MACB" pad="11"/>
</signal>
<signal name="MMDIO">
<contactref element="U1" pad="77"/>
<contactref element="MACB" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MRX_DV">
<contactref element="U1" pad="95"/>
<contactref element="MACB" pad="10"/>
</signal>
<signal name="MEXTINT">
<contactref element="MACB" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="54"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ICSP" pad="5"/>
<contactref element="POWER" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="3"/>
<contactref element="RESET" pad="4"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RXD3">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TXD3">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="INT13">
<contactref element="U1" pad="55"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="MISO3">
<contactref element="U1" pad="33"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCK3">
<contactref element="U1" pad="37"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI3">
<contactref element="U1" pad="36"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SS3">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="SD_CS3">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="ICSP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC4" pad="18"/>
<contactref element="ICSP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ICSP" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="17"/>
</signal>
<signal name="SS">
<contactref element="IC4" pad="15"/>
<contactref element="DIGITAL_2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="ANALOG_IN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="INT1">
<contactref element="DIGITAL_1" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="DIGITAL_2" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="U1" pad="46"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="RR4" pad="8"/>
<contactref element="Z1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RD-">
<contactref element="U1" pad="48"/>
<contactref element="RR4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RD+">
<contactref element="U1" pad="49"/>
<contactref element="RR4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="RR4" pad="6"/>
<contactref element="Z2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ID">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="RR4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="RR5" pad="8"/>
<contactref element="LINK" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="RR5" pad="7"/>
<contactref element="ERROR" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="RR5" pad="6"/>
<contactref element="DATA" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U1" pad="100"/>
<contactref element="RR5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="RR5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="RR5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="U1" pad="45"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC8" pad="1"/>
<contactref element="C39" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MRX_ER">
<contactref element="U1" pad="75"/>
<contactref element="MACB" pad="13"/>
</signal>
<signal name="MMDC">
<contactref element="U1" pad="76"/>
<contactref element="MACB" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RID">
<contactref element="U1" pad="51"/>
<contactref element="RR4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="DIGITAL_1" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="IOREF">
<contactref element="POWER" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="19"/>
<contactref element="C41" pad="1"/>
<contactref element="SEL" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
