<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="18" y1="0" x2="2" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2" y1="0" x2="0" y2="2" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="2" x2="2" y2="4" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2" y1="4" x2="3" y2="5" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="5" x2="3" y2="15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="0" x2="20" y2="2" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="20" y1="2" x2="20" y2="18" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20" y1="18" x2="18" y2="20" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3" y1="15" x2="2" y2="16" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2" y1="16" x2="0" y2="18" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0" y1="18" x2="2" y2="20" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="2" y1="20" x2="18" y2="20" width="0" layer="20"/>
<hole x="6" y="18" drill="2.5"/>
<hole x="14" y="2" drill="2.5"/>
</plain>
<libraries>
<library name="A_butts">
<packages>
<package name="SOT95P285X110-5N">
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TAIYO-YUDEN-40XX">
</package>
<package name="SOT23-3">
</package>
<package name="SMA-DIODE-SCHOTTKY">
</package>
<package name="SOD123-ZENER">
</package>
<package name="1X01_NOSILK_NOSTOP">
</package>
<package name="1X01-0.9MM">
</package>
<package name="1X01-0.9MM-NS">
</package>
<package name="1X04-SMD-SHORT">
</package>
<package name="COW">
</package>
<package name="CC-BY-SA-4.0-NO-URL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="A_butts" package="SOT95P285X110-5N" value="LM2735Y">
<attribute name="PACKAGE" value="SOT23-5"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="50M8801"/>
<attribute name="MPN" value="LM2735YMF"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="National Semiconductor"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1426509"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="A_butts" package="C0805" value="22uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="A_butts" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="A_butts" package="C0603" value="2.2nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="A_butts" package="C0805" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="A_butts" package="R0603" value="30k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="A_butts" package="SMA-DIODE-SCHOTTKY" value="B340A"/>
<element name="L1" library="A_butts" package="TAIYO-YUDEN-40XX" value="6.8uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="A_butts" package="TAIYO-YUDEN-40XX" value="6.8uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="A_butts" package="R0603" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="A_butts" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="A_butts" package="SOT23-3" value="MOSFET-PCHANNELIRLML2244">
<attribute name="PROD_ID" value="TRANS-11153"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="A_butts" package="SOD123-ZENER" value="10V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="A_butts" package="R0603" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="A_butts" package="1X01-0.9MM-NS" value="M01PTH-0.9MM-NS"/>
<element name="JP2" library="A_butts" package="1X01-0.9MM-NS" value="M01PTH-0.9MM-NS"/>
<element name="GND" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="JP3" library="A_butts" package="1X01-0.9MM-NS" value="M01PTH-0.9MM-NS"/>
<element name="JP4" library="A_butts" package="1X01-0.9MM-NS" value="M01PTH-0.9MM-NS"/>
<element name="5V" library="A_butts" package="1X01-0.9MM" value="M01PTH-0.9MM"/>
<element name="JP5" library="A_butts" package="1X04-SMD-SHORT" value="M04SMD-SHORT-NS"/>
<element name="JP6" library="A_butts" package="1X04-SMD-SHORT" value="M04SMD-SHORT-NS"/>
<element name="JP7" library="A_butts" package="1X01_NOSILK_NOSTOP" value="M01NOT-A-VIA-NOPE"/>
<element name="U$1" library="A_butts" package="COW" value=""/>
<element name="U$2" library="A_butts" package="CC-BY-SA-4.0-NO-URL" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="4"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BATT+">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="3"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="JP7" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
