<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="16.51" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="0" x2="16.51" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.51" y1="13.97" x2="0" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.97" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>B0/DA</text>
<text>B3/RS</text>
<text>B2</text>
<text>ATTINY10</text>
<text>B1/CK</text>
<text>1</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>6</text>
</plain>
<libraries>
<library name="caleb-passive">
<packages>
<package name="HEADER-6">
</package>
<package name="R0805B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="caleb-ic">
<packages>
<package name="SOT23-6B">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="caleb-passive" package="HEADER-6" value="CONNECTOR-THRU-J6X1"/>
<element name="U1" library="caleb-ic" package="SOT23-6B" value="ATTINY10"/>
<element name="C1" library="caleb-passive" package="R0805B" value="0.1uF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB3">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB2">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB1">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PB0">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
