<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="18.415" x2="1.27" y2="4.445" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="4.445" x2="3.81" y2="1.905" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="3.81" y1="1.905" x2="60.96" y2="1.905" width="0" layer="20"/>
<wire x1="60.96" y1="1.905" x2="63.5" y2="4.445" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="63.5" y1="4.445" x2="63.5" y2="18.415" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="18.415" x2="60.96" y2="20.955" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="60.96" y1="20.955" x2="3.81" y2="20.955" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="20.955" x2="1.27" y2="18.415" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="3.81" y="18.415" drill="3.2"/>
<hole x="60.96" y="18.415" drill="3.2"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>12V</text>
<text>12V</text>
<text>G</text>
</plain>
<libraries>
<library name="GM-ics">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GM-caps-electro-pol">
<packages>
<package name="050_020_1">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GM-diodes">
<packages>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Wirepad2">
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GM-supply">
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="V-reg">
<packages>
<package name="78MXXS">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="GM-ics" package="DIL08" value="MAX1044"/>
<element name="D1" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D2" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D3" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D4" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D5" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D6" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D7" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D8" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D9" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D10" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D11" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D12" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="HV" library="Wirepad2" package="2,15/1,0" value="hv">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C2" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C3" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C4" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C5" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C6" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C7" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C8" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C9" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C10" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C11" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C12" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="+V" library="GM-supply" package="SQUARE" value="+V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="V-reg" package="78MXXS" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C0" library="GM-caps-electro-pol" package="063_025" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HV1" library="Wirepad2" package="2,15/1,0" value="hv">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="HV2" library="Wirepad2" package="2,15/1,0" value="hv">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="C14" library="GM-caps-electro-pol" package="050_020_1" value="10µF"/>
<element name="D13" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
<element name="D14" library="GM-diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="IC2" pad="GND"/>
<contactref element="C0" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="D8" pad="C"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D10" pad="A"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="D10" pad="C"/>
<contactref element="D11" pad="A"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="D11" pad="C"/>
<contactref element="D12" pad="A"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="HV" pad="1"/>
<contactref element="HV1" pad="1"/>
<contactref element="HV2" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="D14" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="OUT"/>
<contactref element="C0" pad="+"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="+V" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D12" pad="C"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
<contactref element="D13" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="D13" pad="C"/>
<contactref element="D14" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
